Uporabniški priročnik za VAIO Serije SVE1411/SVE1511/SVE1711

Opravilo

# O varnostnem ključu za brezžično povezavo LAN

Varnostni ključ je varnostni protokol za brezžično povezavo LAN, ki šifrira podatke, ki se prenašajo po brezžični povezavi LAN. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).
Brezžične naprave z enakim varnostnim ključem, na primer dostopna točka brezžičnega omrežja LAN in računalnik, lahko komunicirajo med sabo po brezžični povezavi LAN.
Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (Preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.
Če vnesete napačen varnostni ključ, upoštevajte spodnje korake in ga vnesite znova.

1. Kliknite (Start) in Nadzorna plošča.

1. Kliknite Omrežje in internet in Središče za omrežje in skupno rabo.

1. V levem podoknu kliknite Upravljanje brezžičnih omrežij.

1. Na seznamu Omrežja, ki jih lahko vidite in spreminjate z desno tipko miške kliknite želeno omrežje in nato še Lastnosti.

1. Kliknite zavihek Varnost.

1. V polje Varnostni ključ omrežja vnesite varnostni ključ in kliknite V redu.

Sorodna tema
O standardih brezžičnega omrežja LAN
Pred uporabo brezžične povezave LAN
Vzpostavljanje brezžične komunikacije LAN
Opombe v zvezi z uporabo funkcije brezžične povezave LAN