Посібник користувача VAIO Серія SVE1411/SVE1511/SVE1711

Запитання й відповіді

#### Як можна знайти фізичну адресу (MAC-адресу) вбудованого інтерфейсу безпроводової мережі комп’ютера VAIO?

- Якщо в точці доступу ввімкнено фільтрування MAC-адрес, зареєструйте MAC-адресу комп’ютера VAIO на екрані настроювання точки доступу. Інакше комп’ютер не зможе підключитися до точки доступу.
  Клацніть (Пуск), Усі програми, Стандартні, Командний рядок, а потім введіть «ipconfig /all» і натисніть клавішу Enter. Фізична адреса (MAC-адреса) відображається в полі Фізична адреса в розділі Підключення до безпроводової мережі адаптера безпроводової мережі:. Введіть адресу на екрані настроювання точки доступу.