Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVT1111/SVT1311

Tâche

# À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil

Une clé de sécurité est un protocole de sécurité, destiné à un LAN sans fil, qui crypte les données transmises sur ce réseau. Elle est également appelée clé de cryptage ou clé WEP (Wired Equivalent Privacy).
La clé de sécurité permet à différents périphériques sans fil, tels qu'un point d'accès LAN sans fil et un ordinateur, de posséder la même clé afin de communiquer l'un avec l'autre sur le LAN sans fil.
La clé de sécurité est attribuée par défaut à chaque point d'accès (veillez à modifier la clé de sécurité par défaut afin de protéger les données contre toute utilisation non autorisée). Si vous ne parvenez pas à trouver la clé de sécurité par défaut, reportez-vous au manuel fourni avec votre point d'accès.
Si vous saisissez une clé de sécurité incorrecte, procédez comme suit pour la saisir à nouveau.

1. Cliquez sur (Démarrer) et sur Panneau de configuration.

1. Cliquez sur Réseau et Internet et sur Centre Réseau et partage.

1. Cliquez sur Gérer les réseaux sans fil dans le volet gauche.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le réseau de votre choix dans la liste Réseaux visibles et modifiables, puis cliquez sur Propriétés.

1. Cliquez sur l'onglet Sécurité.

1. Saisissez une clé de sécurité dans le champ Clé de sécurité réseau et cliquez sur OK.

Rubrique associée
À propos des normes LAN sans fil
Avant d'utiliser le LAN sans fil
Démarrage des communication LAN sans fil
Remarques relatives à l'utilisation de la fonction LAN sans fil