VAIO Gebruikershandleiding SVT1111/SVT1311 Serie

Taak

# Een bekabelde verbinding met het internet maken

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.
Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.
Opmerking

- Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over de apparatuur die u nodig hebt om verbinding te maken met het internet en over hoe u uw VAIO-computer met het internet kunt verbinden.

- Gebruik altijd een kabel met de opdruk 'netwerk' of 'Ethernet' om uw VAIO-computer te verbinden met het internet.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de computer.
  Als de LAN-poort is aangesloten op een van de hieronder genoemde telefoonlijnen, kunnen door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

- Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- De lijnen van het openbare telefoonnet

- Bedrijfstelefooncentrale (PBX)

- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

Hint

- Als u uw VAIO-computer met het internet wilt verbinden met behulp van de draadloze LAN-functie, moet u het draadloze LAN-netwerk instellen. [Details]

Verwant onderwerp
Internetverbindingsdiensten
Het netwerk (LAN)
Draadloze LAN-communicatie starten