VAIO-käyttöopas SVT1111/SVT1311-sarja

‎FAQ

#### Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos liityntäpisteesi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite liityntäpisteen asetusnäytössä. Muutoin liityntäpistettä ei voi käyttää tietokoneella.
  Valitse (Käynnistä), Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat, Komentokehote ja kirjoita “ipconfig /all” ja paina Enter-painiketta. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langattoman lähiverkon sovitin Wireless Network Connection: -kohdan Fyysinen osoite -kentässä. Syötä tämä osoite liityntäpisteen asetusnäytössä.