VAIO-käyttöopas SVT1111/SVT1311-sarja

Task

# Akun asentaminen ja poistaminen

Akku asennetaan VAIO-tietokoneen pohjassa olevaan akkulokeroon.

## Voit asentaa akun seuraavasti

1. Sammuta VAIO-tietokone, kytke virtajohto ja kaikki kytkentäkaapelit irti ja sulje nestekidenäytön kansi.

1. Kohdista akku akkutilan etuosan kanssa.

1. Käännä akku nuolen suuntaan ja paina se akkutilaan.

1. Kiristä kolme ruuvia kolikolla.

## Voit poistaa akun seuraavasti

1. Sammuta VAIO-tietokone, kytke virtajohto ja kaikki kytkentäkaapelit irti ja sulje nestekidenäytön kansi.

1. Löysennä kolmea ruuvia kolikolla.

1. Vedä akkua hiema nuolen suuntaan.

Huomautus

- Älä vedä akkua voimalla, kun irrotat sen. Löysennä ruuvit uudelleen.

1. Ota akku ulos VAIO-tietokoneesta.

Vihje

- Jos VAIO-tietokone ei tunnista akkua, paina akku pois -painiketta noin kolme sekuntia ohuella, suoralla esineellä (kuten paperiliittimellä). Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, irrota akku ja asenna se uudelleen.

Huomautus

- Jos poistat akun, kun VAIO-tietokone on päällä tai lepotilassa eikä sitä ole kytketty verkkolaitteeseen, menetät kaikki tallentamattomat tiedot.
  Muista sammuttaa tietokone, ennen kuin poistat akun.

Aiheeseen liittyvää
Akun lataaminen
Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
VAIO-tietokoneen sammuttaminen