VAIO-käyttöopas SVT1111/SVT1311-sarja

Task

# Langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönotto

Voit muodostaa langattoman lähiverkkoyhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille VAIO Smart Network -ohjelman avulla. Varmista ennen langattoman lähiverkon (WLAN) käyttöä, että liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.
Oikeata käyttöä koskevia ohjeita on kohdassa Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttöä edeltävät toimet. [Tietoja]

1. Valitse (Käynnistä), Kaikki ohjelmat ja VAIO Smart Network tai valitse (VAIO Smart Network -kuvake) työpöydän ilmaisinalueelta.

1. Varmista, että kaikki Wireless Functions (Wireless Functions)- ja Wireless LAN -kohtien vieressä olevat kytkimet ovat asennossa On.

Jos kytkin on asennossa Off, vaihda se On-asentoon napsauttamalla.
Vihje

- Varmista, että WIRELESS-merkkivalo [Tietoja] syttyy.

- Voit käyttää Wi-Fi Direct -toimintoa, jos Wi-Fi Direct on näkyvissä VAIO Smart Network -ikkunassa. Lisätietoja on VAIO Smart Network -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

1. Valitse VAIO Smart Network -ikkunasta langattoman lähiverkon (WLAN) kanssa yhteensopiva tila.

Lisätietoja toiminnoista on VAIO Smart Network -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

1. Valitse ilmaisinalueelta tai (verkkokuvake).

1. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman liityntäpisteen kohdalle tulee näkyviin teksti Yhdistetty.
Jos et löydä haluamaasi liityntäpistettä, valitse (Päivitä).
Jos näyttöön tulee suojausavaimen [Tietoja] syöttöikkuna, syötä suojausavain ja napsauta OK-painiketta. Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.
Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n langattomaan lähiverkon (WLAN) liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n WLAN-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n WLAN-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n WLAN-liityntäpisteeseen.
  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n WLAN-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n WLAN-liityntäpisteeseen.

- WLAN-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. WLAN-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

Vihje

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Langattoman lähiverkkoyhteyden tilan tarkistaminen

Siirtämällä hiiren osoittimen ilmaisinalueen - tai (Verkko) -kuvakkeen kohdalle voit tarkistaa langattoman lähiverkon yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).
Aiheeseen liittyvää
Tietoja langattoman lähiverkon (WLAN) standardeista
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttöä edeltävät toimet
Langattoman lähiverkkoyhteyden lopettaminen
Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä huomautuksia
Tietoja langattoman lähiverkon suojausavaimesta