Manual do utilizador VAIO Série SVT1111/SVT1311

Task

# Iniciar a comunicação com LAN sem fios

Pode estabelecer a comunicação de LAN sem fios entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido) utilizando o VAIO Smart Network. Antes de utilizar a LAN sem fios, certifique-se de que o ponto de acesso está ligado e funcional.
Leia as instruções indicadas em Antes de utilizar a LAN sem fios para obter informações sobre a utilização correcta da mesma. [Detalhes]

1. Clique em (Iniciar), Todos os Programas e VAIO Smart Network ou clique em (o ícone VAIO Smart Network) na área de notificação do ambiente de trabalho.

1. Certifique-se de que cada selector existente junto de Wireless Functions (Wireless Functions) e Wireless LAN está definido como On.

Se estiver definido como Off, clique nele para o mudar para On.
Sugestão

- Certifique-se de que o indicador WIRELESS [Detalhes] está aceso.

- A função Wi-Fi Direct pode ser utilizada se Wi-Fi Direct for apresentado na janela VAIO Smart Network. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Smart Network para obter mais informações.

1. Na janela VAIO Smart Network, seleccione um modo adequado à sua LAN sem fios.

Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Smart Network para obter mais informações sobre o funcionamento.

1. Clique em ou ou (o ícone Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho.

1. Seleccione o ponto de acesso pretendido e clique em Ligar.

Após a ligação ter sido estabelecida, Ligado aparece no campo do ponto de acesso sem fios seleccionado.
Se não conseguir localizar o ponto de acesso pretendido, clique em (Actualizar).
Se for apresentada uma janela para introduzir uma chave de segurança [Detalhes], introduza a chave de segurança adequada e clique em OK. Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n, quando só está activada a função de LAN sem fios de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso de LAN sem fios de 5 GHz. Além disso, quando só está activada a função de LAN sem fios de 5 GHz, o computador não consegue ligar a um ponto de acesso de LAN sem fios de 2,4 GHz.
  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função de LAN sem fios de 2,4 GHz está desactivada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso de LAN sem fios de 5 GHz.

- O computador também poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso de LAN sem fios antes de iniciar a comunicação através da LAN sem fios.

Sugestão

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Para verificar o estado de ligação da LAN sem fios

Pode colocar o ponteiro do rato sobre ou (o ícone Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado de ligação da LAN sem fios, como o ponto de acesso actualmente ligado ao computador VAIO.
Tópico relacionado
Acerca das normas da LAN sem fios
Antes de utilizar a LAN sem fios
Parar a comunicação com LAN sem fios
Notas sobre a utilização da função de LAN sem fios
Acerca da chave de segurança de uma LAN sem fios