Manual do utilizador VAIO Série SVT1111/SVT1311

Task

# Acerca da chave de segurança de uma LAN sem fios

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para uma LAN sem fios que encripta dados transmitidos através da LAN sem fios. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP(Wired Equivalent Privacy).
A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso da LAN sem fios e um computador, comuniquem entre si na LAN sem fios.
A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.
Se introduzir uma chave de segurança incorrecta, siga estes passos para a reintroduzir.

1. Clique em (Iniciar) e Painel de Controlo.

1. Clique em Rede e Internet e Centro de Rede e Partilha.

1. Clique em Gerir redes sem fios no painel esquerdo.

1. Clique com o botão direito do rato na rede pretendida na lista Redes que pode ver e modificar e, em seguida, clique em Propriedades.

1. Clique no separador Segurança.

1. Introduza uma chave de segurança no campo Chave de segurança de rede e clique em OK.

Tópico relacionado
Acerca das normas da LAN sem fios
Antes de utilizar a LAN sem fios
Iniciar a comunicação com LAN sem fios
Notas sobre a utilização da função de LAN sem fios