Podręcznik użytkownika VAIO SVT1111/SVT1311 Series

Zadanie

# Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN

Połączenie bezprzewodowe między komputerem a punktem dostępowym (do nabycia osobno) można nawiązać za pomocą programu VAIO Smart Network. Przed skorzystaniem z bezprzewodowej sieci lokalnej należy upewnić się, że punkt dostępowy jest włączony i działa prawidłowo.
W celu właściwej eksploatacji należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w części Przed skorzystaniem z bezprzewodowej sieci lokalnej. [Szczegóły]

1. Kliknij kolejno (Start), Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę (ikona programu VAIO Smart Network) w obszarze powiadomień na pulpicie.

1. Upewnij się, że przełącznik obok opcji Funkcje bezprz. (Wireless Functions) i Wireless LAN znajduje się w pozycji On.

Jeśli znajduje się w pozycji Off, kliknij go, aby przestawić do pozycji On.
Wskazówka

- Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci [Szczegóły].

- Możesz użyć funkcji Wi-Fi Direct jeśli w oknie programu VAIO Smart Network wyświetla się Wi-Fi Direct. Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy dostarczonym z programem VAIO Smart Network.

1. W oknie VAIO Smart Network wybierz tryb, który najlepiej odpowiada bezprzewodowej sieci lokalnej, z jaką chcesz nawiązać połączenie.

Więcej informacji na temat czynności, jakie należy wykonać, można znaleźć w pliku pomocy dostarczonym z programem VAIO Smart Network.

1. W obszarze powiadomień pulpitu kliknij ikonę lub (ikona sieci).

1. Wybierz odpowiedni punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz (Connect).

Po nawiązaniu połączenia w polu wybranego punktu dostępowego pojawi się komunikat Połączono.
Jeśli nie możesz znaleźć właściwego punktu dostępowego, kliknij przycisk (Odśwież).
Jeśli pojawi się okno wprowadzania klucza zabezpieczeń [Szczegóły], wprowadź klucz i kliknij przycisk OK. Należy pamiętać, że w kluczu zabezpieczeń rozróżniana jest wielkość liter.
Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11a/b/g/n, jeśli włączona jest funkcja bezprzewodowej sieci LAN z użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz, komputer VAIO nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi bezprzewodowej sieci lokalnej działającej w paśmie 5 GHz. Ponadto, jeśli włączona jest funkcja bezprzewodowej sieci LAN z użyciem wyłącznie pasma 5 GHz, komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi bezprzewodowej sieci lokalnej działającej w paśmie 2,4 GHz.
  W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11 b/g/n po wyłączeniu funkcji bezprzewodowej sieci LAN z użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi. Oczywiście komputer nie może też wówczas nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi bezprzewodowej sieci lokalnej działającej w paśmie 5 GHz.

- Przed rozpoczęciem komunikacji za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej musi upłynąć trochę czasu na znalezienie punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej i nawiązanie z nim połączenia.

Wskazówka

- Po nawiązaniu połączenia między komputerem VAIO a punktem dostępowym poprzez wprowadzenie klucza zabezpieczeń punkt dostępowy zostanie zarejestrowany w komputerze. Kolejne próby połączenia z tym punktem dostępowym nie wymagają już wprowadzania klucza zabezpieczeń.

## Sprawdzanie stanu połączenia z bezprzewodową siecią lokalną

Aby sprawdzić stan połączenia z bezprzewodową siecią lokalną, np. nazwę punktu dostępowego, z którym komputer VAIO jest w danym momencie połączony, można ustawić wskaźnik myszy nad ikoną lub (ikona sieci) w obszarze powiadomień pulpitu.
Powiązany temat
Informacje o standardach bezprzewodowej sieci lokalnej
Przed skorzystaniem z bezprzewodowej sieci lokalnej
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
Informacje o kluczu zabezpieczeń w sieci WLAN