Podręcznik użytkownika VAIO SVT1111/SVT1311 Series

Najczęściej zadawane pytania

#### Jak sprawdzić adres fizyczny (adres MAC) bezprzewodowej karty sieciowej wbudowanej w komputer VAIO?

- Jeśli w użytkowanym punkcie dostępowym włączone jest filtrowanie adresów MAC, należy zarejestrować adres MAC komputera VAIO na ekranie konfiguracji punktu dostępowego. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z punktem dostępowym.
  Kliknij przycisk (Start), wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Akcesoria i Wiersz polecenia, a następnie wprowadź polecenie „ipconfig /all” i naciśnij klawisz Enter. Adres fizyczny (adres MAC) można znaleźć w polu Adres fizyczny w obszarze Karta bezprzewodowej sieci LAN Wireless Network Connection:. Wprowadź ten adres na ekranie konfiguracji punktu dostępowego.