VAIO Ръководство на потребителя Серии SVT1111/SVT1311

Задача

# За ключа за защита за дадена безжична LAN мрежа

Ключът за защита представлява протокол за защита за дадена безжична LAN мрежа, който шифрова данните, предавани по безжичната LAN мрежа. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.
Ключът за защита позволява на безжични устройства с еднакъв ключ, като например точката на достъп за безжична LAN връзка и компютър, да комуникират помежду си в безжичната LAN мрежа.
Ключът за защита се назначава на всяка точка за достъп по подразбиране. (Уверете се, че ключът за защита по подразбиране е променен за защита на данните от неупълномощено използване.) Ако не можете да откриете ключа за защита по подразбиране, вж. ръководството, предоставено с точката на достъп.
Ако въведете грешен ключ за защита, следвайте стъпките по-долу за повторно въвеждане на ключа за защита.

1. Щракнете върху (Старт), след което върху Контролен панел.

1. Щракнете върху Мрежа и интернет, след което върху Център за мрежи и споделяне.

1. Щракнете върху Управление на безжични мрежи в левия прозорец.

1. Щракнете с десния бутон върху желаната мрежа в списъка Мрежи, които можете да виждате и модифицирате, след което щракнете върху Свойства.

1. Щракнете върху раздела Security.

1. Въведете даден ключ за защита в полето Ключ за защита на мрежата, след което щракнете върху OK.

Сродна тема
За стандартите за безжична LAN
Преди използване на безжична LAN
Стартиране на комуникации по безжична LAN
Бележки за използването на функцията за безжична LAN