Guida dell'utente VAIO Serie SVE1111

Riferimento

# Note sull'uso della funzione LAN wireless

Prima di utilizzare la funzione LAN wireless, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.

- In alcuni paesi o regioni, l'utilizzo della funzione LAN wireless può essere soggetto a limitazioni in base a normative locali.

- Le periferiche LAN wireless operano sulla banda di frequenza di 2,4 GHz, che viene utilizzata da diverse periferiche. Sebbene le periferiche LAN wireless utilizzino tecnologie per ridurre al minimo l'interferenza causata da altre periferiche che utilizzano la stessa banda, tale interferenza potrebbe ridurre la velocità di comunicazione, limitare il campo di comunicazione o interrompere le connessioni.

- Se le funzioni BLUETOOTH e LAN wireless a 2,4 GHz del computer VAIO sono entrambe abilitate, possono verificarsi interferenze che causano una riduzione delle velocità di comunicazione o altri problemi.

- Per comunicare tramite una rete LAN wireless mentre si è in viaggio, potrebbe essere necessario sottoscrivere un contratto con un provider di servizi di connessione LAN wireless.

- Se il computer VAIO è conforme allo standard IEEE 802.11a/b/g/n, l'utilizzo esterno della funzione LAN wireless a 5 GHz è proibito dalla legge in vigore.

- La velocità di comunicazione può variare in base alle seguenti condizioni:

- Distanza tra le periferiche

- Presenza di ostacoli tra le periferiche

- Configurazione della periferica

- Condizioni radio

- Condizioni ambientali (inclusa la presenza di pareti e così via)

- Software utilizzato
  Le comunicazioni potrebbero essere interrotte a causa delle comunicazioni radio.

- La velocità di trasferimento dei dati dichiarata nelle specifiche è un valore teorico massimo e potrebbe non riflettere la velocità di trasferimento dati effettiva.

- La velocità di comunicazione effettiva potrebbe non essere così alta come quella riportata dal computer VAIO.

- Le bande di frequenza LAN wireless da 2,4 GHz e 5 GHz non sono compatibili.

- La velocità di trasferimento dati degli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (2,4 GHz) può essere soggetta a interferenze se utilizzata con un prodotto IEEE 802.11b. Inoltre, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n riducono automaticamente la velocità di trasferimento per mantenere la compatibilità con il prodotto IEEE 802.11b. La velocità di trasferimento può essere riguadagnata modificando le impostazioni canale del punto di accesso.

- Sulle reti ad-hoc non sono disponibili lo standard IEEE 802.11a e lo standard IEEE 802.11n.

- Per interrompere la funzione LAN wireless, spegnere il computer VAIO.

- Lo standard LAN wireless include i metodi di crittografia: Wired Equivalent Privacy (WEP), un protocollo di protezione, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e Wi-Fi Protected Access (WPA). Proposti congiuntamente da IEEE e Wi-Fi Alliance, WPA2 e WPA sono protocolli di standard basati sui miglioramenti della sicurezza interoperabile che consentono di aumentare il livello di protezione dei dati e il controllo di accesso alle reti Wi-Fi esistenti. WPA è perfettamente compatibile con le specifiche IEEE 802.11i e utilizza il sistema avanzato di crittografia dei dati TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), oltre all'autenticazione dell'utente mediante 802.1X e EAP (Extensible Authentication Protocol). La crittografia dei dati consente di proteggere il collegamento wireless nel punto di vulnerabilità, ovvero tra il client e i punti di accesso. Inoltre, sono disponibili altri meccanismi di protezione LAN tradizionali che consentono di salvaguardare le informazioni riservate: la protezione della password, la crittografia end-to-end, le reti VPN e l'autenticazione. WPA2, la seconda generazione di WPA, garantisce una migliore protezione dei dati e un maggiore controllo di accesso alle reti ed è anche compatibile con tutte le versioni delle periferiche 802.11, compresi gli standard 802.11b, 802.11a, 802.11g e 802.11n, multiband e multimode. Inoltre, sulla base dello standard ratificato IEEE 802.11i, WPA2 garantisce un livello di sicurezza di tipo governativo grazie all'implementazione dell'algoritmo di crittografia AES conforme FIPS 140-2 sviluppato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dell'autenticazione basata su 802.1X. WPA2 è compatibile con le versioni precedenti di WPA.

Argomento correlato
Informazioni sugli standard LAN wireless
Operazioni da eseguire prima di utilizzare la LAN wireless
Avvio delle comunicazioni LAN wireless
Arresto delle comunicazioni LAN wireless
Note sull'utilizzo della funzione BLUETOOTH(R)<Modelli dotati della funzione BLUETOOTH>