Guía del usuario de VAIO Serie SVE1111

Referencia

# Notas sobre el uso de la función LAN inalámbrica

Antes de utilizar la función de red inalámbrica, lea detenidamente las siguientes precauciones para su correcto uso.

- En algunos países o regiones, el uso de productos de redes LAN inalámbricas puede estar restringido por normativas locales.

- Los dispositivos de red LAN inalámbrica funcionan con un ancho de banda de 2,4 GHz, que es el ancho utilizado por muchos dispositivos. Aunque los dispositivos de red LAN inalámbrica utilizan la tecnología para minimizar las interferencias de radio de otros dispositivos que utilizan la misma banda, dichas interferencias de radio pueden provocar velocidades de comunicación más lentas y reducir los rangos de comunicación o dar lugar a fallos de comunicación.

- Si tanto la función BLUETOOTH como la función LAN inalámbrica de 2,4 GHz están activadas, pueden producirse interferencias y reducirse la velocidad de comunicación, entre otros problemas.

- Para comunicarse vía red LAN inalámbrica cuando viajas, puede que tenga que contratar un proveedor de servicios de conexión de red LAN inalámbrica.

- Si el ordenador VAIO está equipado con el estándar IEEE 802.11a/b/g/n, tenga en cuenta que la ley no permite el uso exterior de la función LAN inalámbrica de 5 GHz.

- El rango y velocidad de comunicación pueden variar en función de las siguientes condiciones:

- Distancia entre los dispositivos

- Existencia de obstáculos entre dispositivos

- Configuración del dispositivo

- Condiciones de radio

- Ambiente del entorno (incluyendo el material de que están hechas las paredes)

- Software en uso
  Las comunicaciones podrán cortarse dependiendo de las condiciones de radio.

- La velocidad de transferencia de datos que aparece en las especificaciones es el máximo teórico y puede que no refleje la velocidad de transferencia de datos real.

- La velocidad de comunicación real puede ser inferior a la que se muestra en el ordenador VAIO.

- Las bandas de frecuencia de red LAN inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz no se pueden comunicar entre sí.

- Pueden haber interferencias en la transferencia de datos de IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (2,4 GHz) cuando se utilice en un producto IEEE 802.11b. Asimismo, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n reducen automáticamente la velocidad de transferencia para mantener la compatibilidad con un producto IEEE 802.11b. La velocidad de transferencia se puede volver a recuperar si se cambia la configuración del canal del punto de acceso.

- El estándar IEEE 802.11a y el estándar IEEE 802.11n no están disponibles en las redes ad-hoc.

- Para detener súbitamente la función LAN inalámbrica, apague el ordenador VAIO.

- El estándar LAN inalámbrica incluye métodos de cifrado: Wired Equivalent Privacy (WEP o privacidad equivalente de conexión), que es un protocolo de seguridad, y Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 o acceso protegido inalámbrico), y Wi-Fi Protected Access (WPA o acceso protegido inalámbrico). Propuestos conjuntamente por el IEEE y la Wi-Fi Alliance, el WPA2 y WPA se basan en estándares y aportan mejoras de seguridad interoperable que aumentan el grado de protección de los datos y el control del acceso en las redes Wi-Fi actuales. El WPA se ha concebido para ser compatible con la especificación IEEE 802.11i. Utiliza el protocolo de cifrado de datos mejorado TKIP (protocolo de integridad de claves temporales), además de la autenticación del usuario mediante 802.1X y EAP (protocolo de autenticación ampliable). El cifrado de datos protege la conexión inalámbrica vulnerable existente entre los clientes y los puntos de acceso. Además de este método, existen otros mecanismos de seguridad LAN comunes que permiten garantizar la privacidad: la protección por contraseña, el cifrado de un extremo a otro, las redes privadas virtuales y la autenticación. WPA2, la segunda generación de WPA, proporciona mayor protección de datos y control de acceso a las redes y también está diseñado para asegurar todas las versiones de dispositivos 802.11, incluidos los estándares 802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n, de bandas múltiples y modos múltiples. Además, al estar basado en el estándar IEEE 802.11i ratificado, WPA2 proporciona seguridad a escala legal, ya que aplica el algoritmo de cifrado AES y la autenticación basada en 802.1X, compatibles con la norma FIPS 140-2 del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto nacional de estándares y tecnología). WPA2 es compatible con versiones anteriores de WPA.

Tema relacionado
Acerca de los estándares de la LAN inalámbrica
Antes de usar la red LAN inalámbrica
¿Cómo iniciar la comunicación LAN inalámbrica?
Finalización de la comunicación LAN inalámbrica
Notas sobre la utilización de la función BLUETOOTH(R)<Modelos equipados con BLUETOOTH>