Tâche

# Enregistrement de la télécommande

La tablette peut être utilisée comme télécommande en utilisant la fonction de télécommande infrarouge (IR).
En enregistrant plusieurs codes de télécommande, vous pouvez utiliser plusieurs périphériques avec une seule tablette.
Des opérations fréquemment utilisées telles que le changement de volume ou de canaux sont réalisables de manière intuitive.

1. Tapez sur [ Applications et Widgets] - [ Télécommande].

L'application [Télécommande] démarre.

1. Tapez sur [Ajouter un appareil] ou [ Ajouter un appareil].

1. Enregistrez votre tablette comme télécommande en suivant les instructions à l'écran.

Exécutez [Test de la télécommande] si nécessaire.
Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, l'écran revient à la liste des périphériques de l'étape 2. Tapez sur le nom du périphérique enregistré pour afficher l'écran de la télécommande.

Affichage sur l'écran | Description
1 | Commuter entre la fonction télécommande complète et geste | Commute entre la fonction de télécommande « geste », actionnée par des gestes tels que taper ou tapoter, et la fonction de télécommande « complète » utilisée en tapant sur les boutons [Détails].
2 | Commuter entre les télécommandes enregistrées | Commute la télécommande enregistrée en tapant sur l'icône à gauche et à droite du périphérique contrôlé actuellement.
3 | Macros | Enregistre une macro qui vous permet d'effectuer successivement plusieurs opérations en tapant simplement sur un bouton.
4 | Menu Options | Définit des réglages détaillés tels que la modification ou la suppression de périphériques enregistrés.
5 | Macro enregistrée | Tapez pour exécuter la macro enregistrée.

Astuce

- Cette application peut être utilisée comme « Micro-applis ».

- Vous pouvez configurer le réglage de l'apparence en tapant sur [Modifier skin] sur (menu Option). Vous pouvez configurer l'apparence séparément pour chaque périphérique enregistré.

- Si la catégorie ou le fabricant n'est pas affiché, faites apprendre à la tablette le signal de la télécommande, puis enregistrez-le.

- Il est possible d'afficher deux périphériques ou davantage selon la catégorie ou le fabricant. Si plusieurs périphériques s'affichent, testez le fonctionnement de la télécommande avec chaque télécommande affichée et sélectionnez celle qui fonctionne correctement.

### Pour enregistrer en tant que télécommande pour un autre périphérique

Tapez sur (Précédent), puis tapez sur [Ajouter un appareil] dans l'écran de la liste des périphériques.

## Apprentissage et enregistrement du signal de la télécommande

Si le type de périphérique ou le fabricant qui correspond au périphérique n'est pas affiché, enregistrez la télécommande de la manière suivante.

1. Démarrez l'application [Télécommande].

1. Tapez sur [Ajouter un appareil] ou [ Ajouter un appareil].

1. Tapez sur [Configuration manuelle].

1. Sélectionnez un élément dans : [Type d’appareil :].

L'écran pour l'apprentissage des commandes de la télécommande s'affiche.

1. Tapez sur le bouton dont vous souhaitez mémoriser la commande.

1. Lorsque l'écran du menu s'affiche, tapez sur [Apprendre le signal].

1. Approchez l'émetteur IR de la télécommande à enregistrer du port de données IR de la tablette comme indiqué dans l'illustration suivante, puis tapez sur [Démarrer].

1. Tapez sur le bouton à mémoriser par la télécommande.

Lorsque l'apprentissage est terminé, le bouton enregistré est mis en surbrillance sur l'écran.
Pour mémoriser davantage de boutons, répétez les étapes 5 à 8.

1. Tapez sur [Suivant], sélectionnez le geste en suivant les instructions à l'écran, puis tapez sur [Fin].

Lorsque le bouton est enregistré, l'écran revient à la liste des périphériques de l'étape 2. Tapez sur le nom du périphérique enregistré pour afficher l'écran de la télécommande.
Remarque

- Assurez-vous que la télécommande à enregistrer est une télécommande IR.

- Selon le type de télécommande IR, il est possible que la tablette ne puisse pas mémoriser certaines opérations de télécommande. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement.

- Si vous n'arrivez pas à effectuer l'enregistrement dans l'étape 7, le port de données IR de la tablette n'est peut-être pas en face de celui de la télécommande. Vérifiez la position du port de données IR de la tablette, puis réessayez de faire correspondre les ports de données IR de la tablette et de la télécommande à une distance d'environ 20 mm à 50 mm.

Rubrique connexe
Utilisation des « Micro-applis »
Opérations de programmation avec la télécommande (fonction Macro)