taak

# De accu opladen

De accu wordt opgeladen wanneer uw tablet is aangesloten. De oplaadtijd verschilt afhankelijk van het gebruik van uw tablet.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel voor de multipoort aan op de netadapter.

1. Sluit het netsnoer aan op de netadapter.

1. Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.

1. Keer uw tablet om en verwijder het multipoortklepje.

Opmerking

- Het multipoortklepje is noodzakelijk voor de waterbestendigheid van de tablet. Bewaar het multipoortklepje op een veilige plek.

1. Sluit de USB-kabel voor de multipoort aan op de multipoort van uw tablet in de hieronder aangegeven richting.

De laadindicator geeft de status van de acculading aan.
Tip

- Gebruik het speciale Sony-Docking (SGPDS2, los verkrijgbaar) voor uw tablet om de accu makkelijker op te laden.

## De resterende accucapaciteit/laadstatus controleren

U kunt de resterende accucapaciteit aflezen van het pictogram op de statusbalk van het startscherm.
De laadindicator geeft de laadstatus van de accu aan. De laadindicator licht op in verschillende kleuren volgens de resterende accucapaciteit.

Laadstatus | Resterende accucapaciteit | Weergavestatus
Met de netadapter | Laag (0 - 15 %) | Rood
Medium (16 - 89 %) | Oranje
Vol (90 - 100 %) | Groen
Zonder de netadapter | Laag (0 - 15 %) | Rood knipperend
Medium (16 - 89 %) | Uit
Vol (90 - 100 %) | Uit

Opmerking

- De laadindicator gaat rood knipperen wanneer de accu leeg raakt en de tablet moet worden opgeladen om te blijven werken.

Gerelateerd onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen
Specificaties
Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk
Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter
Opmerkingen bij het opladen