Taak

# De afstandsbediening registreren

De tablet kan als afstandsbediening worden gebruikt door middel van de infrarood afstandsbedieningsfunctie.
Door meerdere afstandsbedieningscodes te registreren, kunt u meerdere apparaten met één tablet bedienen.
Frequente bedieningen zoals bv. volumeregeling of zenderkeuze, worden vervangen door intuïtieve bewegingen.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Afstandsbediening].

De [Afstandsbediening] app start.

1. Tik op [Apparaat toevoegen] of [ Apparaat toevoegen].

1. Volg de instructies op het scherm om uw tablet te registreren als afstandsbediening.

Voer [Afstandsbedieningstest] uit indien nodig.
Na het registreren wordt weer het apparatenlijstscherm van stap 2 getoond. Tik op de naam van het geregistreerde apparaat om het afstandsbedieningsscherm te tonen.

Weergave op het scherm | Beschrijving
1 | Omschakelen tussen volwaardige of bewegingsafstandsbediening | Omschakelen tussen afstandsbediening op basis van "bewegingen" zoals vegen of schuiven en de "volwaardige" afstandsbediening die werkt op tikken [Details].
2 | Omschakelen tussen geregistreerde afstandsbedieningen | Omschakelen tussen geregistreerde afstandsbedieningen door op het pictogram links of rechts van het huidige bediende apparaat te klikken.
3 | Macro's | Registreren van een macro waarmee u meerdere bedieningsopdrachten op volgorde kunt uitvoeren door op de toets te tikken.
4 | Optiemenu | Uitgebreide instellingen uitvoeren zoals het bewerken of verwijderen van geregistreerde apparaten.
5 | Geregistreerde macro | Tik hierop om de geregistreerde macro uit te voeren.

Tip

- Deze app kan worden gebruikt als "Kleine apps".

- U kunt de skin instellingen configureren door op [Thema wijzigen] op (optiemenu) te tikken. De skin kan voor elk aangemeld apparaat afzonderlijk worden geconfigureerd.

- Als de categorie of fabrikant niet wordt weergegeven, leer uw tablet dan het afstandsbedieningssignaal en registreer hem.

- Er kunnen twee of meer apparaten worden getoond afhankelijk van categorie of fabrikant. Indien er meer dan één apparaat wordt weergegeven, test dan de werking van elke getoonde afstandsbediening en selecteer degene die goed werkt.

### Registeren als een afstandsbediening voor ander apparatuur

Tik op (Terug) en vervolgens op [ Apparaat toevoegen] op het apparaatlijstscherm.

## Het afstandsbedieningssignaal leren en registreren

Als het apparaattype of de overeenkomende fabrikant van het apparaat niet wordt weergegeven, moet u de afstandsbediening als volgt registreren.

1. Start de [Afstandsbediening] app.

1. Tik op [Apparaat toevoegen] of [ Apparaat toevoegen].

1. Tik op [Handmatig instellen].

1. Selecteer een item van [Apparaattype:].

Het scherm voor het leren van afstandsbedieningsopdrachten verschijnt.

1. Tik op de toets waaraan u de opdracht wilt leren.

1. Tik op [Signaal leren] wanneer het menuscherm verschijnt.

1. Houd de IR-zender van de te registreren afstandsbediening dichtbij de IR-datapoort van uw tablet zoals in de volgende afbeelding wordt aangegeven en tik vervolgens op [Starten].

1. Druk op de te leren toets van de afstandsbediening.

Wanneer het leren is voltooid, verschijnt de geregistreerde toets opgelicht op het scherm.
Herhaal stap 5 tot 8 om meer toetsen te leren.

1. Tik op [Volgende], selecteer de beweging aan de hand van de aanwijzingen op het scherm en tik vervolgens op [Voltooi.].

Na het registreren van de toets wordt weer het apparatenlijstscherm van stap 2 getoond. Tik op de naam van het geregistreerde apparaat om het afstandsbedieningsscherm te tonen.
Opmerking

- Controleer dat de te registreren afstandsbediening werkelijk een IR-afstandsbediening is.

- Uw tablet kan mogelijk niet alle afstandsbedieningsfuncties leren afhankelijk van de IR-afstandsbediening. Dit wijst niet op een defect.

- Indien u in stap 7 niet kunt registreren, ligt de IR-datapoort van uw tablet misschien niet recht tegenover die van uw afstandsbediening. Controleer de positie van de IR-datapoort van de tablet, probeer daarna opnieuw contact te leggen tussen de IR-datapoort van de tablet en de afstandsbediening op een afstand van ongeveer 20 mm tot 50 mm.

Gerelateerd onderwerp
Gebruik van "Kleine apps"
Bediening programmeren in de afstandsbediening (macro-functie)