Task

# Laden des Akkus

Sobald das Tablet eingesteckt wird, wird der Akku geladen. Die Ladedauer hängt von der jeweiligen Nutzung des Tablets ab.

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel für Mehrfachanschluss in das Netzteil.

1. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil.

1. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

1. Drehen Sie das Tablet um, und entfernen Sie dann die Abdeckung des Mehrfachanschlusses.

Hinweis

- Die Abdeckung des Mehrfachanschlusses ist erforderlich, um den Spritzwasserschutz zu nutzen. Bewahren Sie die Abdeckung des Mehrfachanschluss an einem sicheren Ort auf.

1. Stecken Sie das USB-Kabel für Mehrfachanschluss in der unten dargestellten Richtung in den Mehrfachanschluss Ihres Tablets.

Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Akkus.
Tipp

- Mit der für das Tablet vorgesehenen Sony-Docking (SGPDS2, gesondert erhältlich) kann der Akku ohne großen Aufwand geladen werden.

## Überprüfen der verbleibenden Akkuleistung/des Ladestatus

Sie können die verbleibende Akkuleistung über das in der Statusleiste im Startbildschirm angezeigte Symbol überprüfen.
Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus des Akkus. Die Ladeanzeige leuchtet je nach Akkurestladestand in unterschiedlichen Farben.

Ladestatus | Verbleibende Akkuleistung | Anzeigestatus
Mit Netzteil | Niedrig (0 - 15 %) | Rot
Mittel (16 - 89 %) | Orange
Voll (90 - 100 %) | Grün
Ohne Netzteil | Niedrig (0 - 15 %) | Blinkt rot
Mittel (16 - 89 %) | Aus
Voll (90 - 100 %) | Aus

Hinweis

- Die Ladeanzeige blinkt rot, wenn die Akkurestladung einen kritischen Stand erreicht und das Tablet aufgeladen werden muss, um den Betrieb fortzusetzen.

Verwandte Themen
Teile und Bedienelemente
Technische Daten
Bestätigen des Downloads oder der Updateinformationen über die Statusleiste
Hinweise zur Verwendung des Netzteils
Hinweise zum Ladevorgang