Tarea

# Registro del mando a distancia

El tablet se puede usar como mando a distancia mediante la función de mando a distancia por infrarrojos (IR).
Si registra varios códigos de mando a distancia, podrá accionar varios dispositivos con un solo tablet.
Las operaciones utilizadas con frecuencia, como ajustar el volumen o cambiar de canal, se pueden realizar con sencillos gestos intuitivos.

1. Toque [ Aplicaciones y widgets] - [ Control remoto].

Se inicia la aplicación [Control remoto].

1. Toque [Agregar dispositivo] o [ Agregar dispositivo].

1. Registre su tablet como mando a distancia siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ejecute la [Prueba de control remoto] si es necesario.
Cuando haya terminado el registro, la pantalla regresará a la pantalla de lista de dispositivos del paso 2. Toque el nombre del dispositivo registrado para que aparezca la pantalla de mando a distancia.

Visualización en pantalla | Descripción
1 | Cambio entre la función de mando a distancia completo o de gestos | Cambia la función del mando a distancia entre el modo de “gestos” (accionado mediante gestos como tocar u hojear) y el modo “completo” (accionado mediante toques de los botones) [Detalles].
2 | Cambio de los mandos a distancia registrados | Cambia el mando a distancia registrado cuando se toca el icono situado a la izquierda o derecha del mando seleccionado en ese momento.
3 | Macros | Registra una macro que le permitirá realizar varias operaciones de forma secuencial, con solo tocar un botón.
4 | Menú de opciones | Establece ajustes detallados, como la edición o eliminación de los dispositivos registrados.
5 | Macro registrada | Tocar para ejecutar la macro registrada.

Sugerencia

- Esta aplicación se puede usar como “Aplicaciones pequeñas”.

- Puede configurar el ajuste de aspecto tocando [Cambiar máscara] en (menú de opciones). El aspecto se puede configurar por separado para cada dispositivo registrado.

- Si no aparecen la categoría o el fabricante, deje que el tablet aprenda la señal del mando a distancia y luego regístrelo.

- Pueden mostrarse dos o más dispositivos, depende de la categoría o el fabricante. Si hay más de un dispositivo en pantalla, pruebe la operación de mando a distancia con cada uno de los mandos a distancia mostrados y seleccione el que funcione correctamente.

### Para registrar como mando a distancia para otro dispositivo

Toque (Atrás) y luego toque [ Agregar dispositivo] en la pantalla de lista de dispositivos.

## Aprendizaje de la señal del mando a distancia y registro

Si no aparecen el tipo de dispositivo o el fabricante correspondientes al dispositivo, registre el mando a distancia como se explica a continuación.

1. Inicie la aplicación [Control remoto].

1. Toque [Agregar dispositivo] o [ Agregar dispositivo].

1. Toque [Configuración manual].

1. Seleccione el elemento en [Tipo de dispositivo:].

Aparece la pantalla para el aprendizaje de los comandos del mando a distancia.

1. Toque el botón en el que desea aprender el comando.

1. En la pantalla de menús que aparece, toque [Aprender señal].

1. Acerque el transmisor de infrarrojos del mando a distancia que se va a registrar al puerto de datos de infrarrojos del tablet como se muestra en la ilustración siguiente y luego toque [Iniciar].

1. Pulse el botón que desea que el mando a distancia aprenda.

Cuando haya terminado el aprendizaje, el botón registrado aparecerá resaltado en la pantalla.
Para aprender más botones, repita los pasos del 5 al 8.

1. Toque [Siguiente], seleccione el gesto siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla y luego toque [Fin].

Una vez finalizado el registro del botón, la pantalla regresará a la pantalla de lista de dispositivos del paso 2. Toque el nombre del dispositivo registrado para que aparezca la pantalla de mando a distancia.
Nota

- Asegúrese de que el mando a distancia que va a registrar es un mando a distancia de infrarrojos.

- Es posible que el tablet no pueda memorizar algunas operaciones del mando a distancia; depende del tipo de mando a distancia de infrarrojos que se utilice. Esto no indica ninguna avería.

- Si no puede realizar el registro en el paso 7, es posible que el puerto de datos de infrarrojos del tablet no esté orientado hacia el del mando a distancia. Compruebe la posición del puerto de datos de infrarrojos del tablet; a continuación, vuelva a hacer coincidir los puertos de datos de infrarrojos del tablet y del mando a distancia a una distancia de unos 20 mm a 50 mm.

Tema relacionado
Utilización de “Aplicaciones pequeñas”
Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)