oppgave

# Lade batteriet

Batteriet lades mens nettbrettet er fysisk koblet til strømnettet. Ladetiden vil variere med bruksmønsteret ditt.

1. Sett den medfølgende USB-kabelen for multiport inn i vekselstrømadapteren.

1. Plugg vekselstrømledningen inn i vekselstrømadapteren.

1. Plugg den andre enden av vekselstrømledningen inn i en vekselstrømkilde.

1. Snu nettbrettet og ta av multiport-dekselet.

Merk

- Multiport-dekselet må være på for at enheten skal være sprutsikker. Oppbevar multiport-dekselet på et trygt sted.

1. Sett USB-kabelen for multiport inn i multiporten på nettbrettet i den retningen som er vist nedenfor.

Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus.
Hint

- Når du bruker den angitte Sony-basestasjonen (SGPDS2, selges separat) til nettbrettet, er det lettere å lade batteriet.

## Kontrollere gjenværende strøm på batteriet / ladestatus

Du kan kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet ved hjelp av ikonet som vises på statuslinjen på hjemmeskjermen.
Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus. Ladeindikatoren lyser i ulike farger avhengig av gjenværende batterinivå.

Ladestatus | Gjenværende batterinivå | Indikatorstatus
Med vekselstrømadapteren | Lavt (0 - 15 %) | Rød
Middels (16 - 89 %) | Oransje
Fullt (90 - 100 %) | Grønn
Uten vekselstrømadapteren | Lavt (0 - 15 %) | Rød blinking
Middels (16 - 89 %) | Av
Fullt (90 - 100 %) | Av

Merk

- Ladeindikatoren blinker rødt når batterinivået blir lavt og nettbrettet må lades for å fortsette driften.

Beslektet emne
Deler og kontroller
Spesifikasjoner
Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen
Om bruk av vekselstrømadapteren
Om ladning