Задача

# Регистрация дистанционного управления

Планшетный ПК может использоваться как пульт дистанционного управления, работающий по принципу инфракрасного (ИК) дистанционного управления.
Зарегистрировав несколько кодов дистанционного управления, можно управлять несколькими устройствами с одного планшетного ПК.
Наиболее часто используемые функции, например, изменение громкости или переключение каналов, можно выполнить интуитивными жестами.

1. Нажмите [ Приложения и виджеты] - [ Дист.управление].

Запустится приложение [Дист.управление].

1. Нажмите [Добавить устройство] или [ Добавить устройство].

1. Зарегистрируйте планшетный ПК в качестве пульта дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.

Выполните [Проверка дистанционного управления] при необходимости.
По завершении регистрации на экран возвращается список устройств из пункта 2. Нажмите на зарегистрированное устройство, чтобы открыть экран дистанционного управления.

Элементы экрана | Описание
1 | Переключение между функциями полнофункционального и жестового дистанционного управления | Переключение дистанционного управления между функцией “жестового” дистанционного управления, реализуемой посредством жестов или проведения пальцем, и функцией “полного” дистанционного управления, реализуемой посредством нажатия кнопок [Подробно].
2 | Переключение зарегистрированных пультов дистанционного управления | Переключение зарегистрированных пультов дистанционного управления при нажатии на значок слева и справа от устройства, управляемого в данный момент.
3 | Макрокоманды | Регистрация макрокоманд, которые обеспечивают последовательное выполнение нескольких команд нажатием лишь одной кнопки.
4 | Меню параметров | Служит для выполнения дополнительных настроек, например, редактирование или удаление зарегистрированных устройств.
5 | Зарегистрированные макрокоманды | Нажмите, чтобы запустить макрокоманду.

Совет

- Это приложение может использоваться как “Малые приложения”.

- Нажав [Изменить обложку] в (Меню параметров), можно настроить параметры обложки. Можно настроить собственную обложку для каждого зарегистрированного устройства.

- Если категория или производитель не отображается, запрограммируйте планшетный ПК сигналом дистанционного управления, а затем зарегистрируйте его.

- В зависимости от категории и производителя могут отображаться два или более устройств. Если отображается более одного устройства, проверьте работу дистанционного управления с каждым из отображающихся устройств, а затем выберите то, которое работает нормально.

### Регистрация в качестве пульта дистанционного управления для другого устройства

Нажмите (Назад), а затем нажмите [ Добавить устройство] в окне списка устройств.

## Обучение сигналу дистанционного управления и его регистрация

Если тип или изготовитель устройства не соответствует отображаемому, зарегистрируйте пульт дистанционного управления следующим образом.

1. Запустите приложение [Дист.управление].

1. Нажмите [Добавить устройство] или [ Добавить устройство].

1. Выберите [Ручная настройка].

1. Выберите пункт в [Тип устройства:].

Открывается экран запоминания команд дистанционного управления.

1. Нажмите кнопку, для которой нужно запомнить команду.

1. Когда откроется экран меню, нажмите [Запомнить сигнал].

1. Придвиньте ИК-передатчик регистрируемого пульта дистанционного управления к ИК порту планшетного ПК, как показано на следующей иллюстрации, а затем нажмите [Начать].

1. Нажимайте кнопку, которая будет запоминаться дистанционным управлением.

По завершении запоминания на экране высвечивается зарегистрированная кнопка.
Чтобы запрограммировать другие кнопки, повторите операции 5–8.

1. Нажмите [Далее], выберите жест, следуя инструкциям на экране, а затем нажмите [Готово].

После регистрации кнопки на экран возвращается список устройств из пункта 2. Нажмите на зарегистрированное устройство, чтобы открыть экран дистанционного управления.
Примечание

- Убедитесь, что регистрируемый пульт дистанционного управления является ИК-пультом.

- Перечень команд дистанционного управления, распознаваемых планшетным ПК, зависит от типа ИК-пульта дистанционного управления. Это не является неисправностью.

- Если не удается зарегистрироваться в пункте 7, ИК-порт планшетного ПК не направлен в сторону ИК-порта дистанционного управления. Проверьте положение ИК-порта планшетного ПК, а затем повторите попытку, приблизив друг к другу ИК-порты планшетного ПК и дистанционного управления на расстояние около 20 мм–50 мм.

Связанные темы
Использование “Малые приложения”
Программирование операций дистанционного управления (функция макрокоманд)