задача

# Подзарядка аккумулятора

Аккумулятор заряжается при подключении планшетного ПК к розетке. Время зарядки варьируется в зависимости от интенсивности использования планшетного ПК.

1. Вставьте разъем прилагаемого USB-кабеля для мультипорта в адаптер переменного тока.

1. Подсоедините шнур питания переменного тока к адаптеру переменного тока.

1. Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку.

1. Переверните планшетный ПК и снимите крышку мультипорта.

Примечание

- Крышка мультипорта служит для обеспечения брызгонепроницаемости. Сохраните крышку мультипорта в надежном месте.

1. Вставьте USB-кабель для мультипорта в мультипорт на планшетном ПК в направлении, показанном ниже.

Индикатор заряда показывает заряженность аккумулятора.
Совет

- Использование специального кредла Sony (SGPDS2, продается отдельно) для планшетного ПК облегчает зарядку аккумулятора.

## Проверка уровня зарядки/заряженности аккумулятора

Остаточный уровень зарядки аккумулятора можно проверить при помощи значка, отображающегося в строке состояния на главном экране.
Индикатор зарядки показывает заряженность аккумулятора. Индикатор зарядки горит несколькими цветами в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

Заряженность | Остаточный уровень зарядки аккумулятора | Состояние индикатора
С адаптером переменного тока | Низкий (0 – 15 %) | Красный
Средний (16 – 89 %) | Оранжевый
Полный (90 – 100 %) | Зеленый
Без адаптера переменного тока | Низкий (0 – 15 %) | Красный, мигающий
Средний (16 – 89 %) | Выкл.
Полный (90 – 100 %) | Выкл.

Примечание

- Индикатор зарядки мигает красным светом, если уровень зарядки аккумулятора низкий и планшетный ПК нуждается в зарядке для продолжения работы.

Связанные темы
Детали и элементы управления
Технические характеристики
Подтверждение загруженной или обновленной информации в строке состояния
Замечания об использовании адаптера переменного тока
Примечания о зарядке