Задача

# Установка/Извлечение карты памяти SD

Планшетный ПК оснащен разъемом для карты памяти SD. Этот разъем может использоваться для передачи данных между цифровыми камерами, портативными видеокамерами, аудиопроигрывателями и другими аудио- и видеоустройствами.

## Процедура установки карты памяти SD

1. Откройте крышку разъема карты памяти SD.

1. Найдите разъем карты памяти SD.

1. Разверните карту памяти SD стрелкой по направлению к соответствующему разъему карты SD, чтобы контакты были направлены вниз.

Примечание

- Убедитесь, что карта памяти SD установлена в правильном направлении. Если вставить ее в разъем в перевернутом положении, можно повредить разъем. Дополнительные сведения см. в руководстве по использованию карт памяти SD.

1. Аккуратно вставьте карту памяти SD в разъем до щелчка.

1. Вставьте часть A в направлении, указанном стрелкой на следующей иллюстрации.

1. Закройте крышку разъема карты памяти SD.

1. Убедитесь, что крышка закрылась плотно, без зазоров.

Примечание

- Закрывание крышки разъема карты памяти SD может быть затруднено, так как выступ с задней стороны крышки и карта памяти SD могут мешать при закрывании. Убедитесь, что крышка закрылась плотно, без зазоров.

## Процедура извлечения карты памяти SD

1. Убедитесь, что активные передачи файлов отсутствуют.

1. Найдите разъем карты памяти SD.

1. Нажмите на карту памяти SD в сторону устройства и освободите ее.

Карта памяти SD извлекается из устройства.

1. Удерживая карту памяти SD, извлеките ее из разъема.

Связанные темы
Совместимость карт памяти SD
Примечания относительно карт памяти SD
Импорт/экспорт содержимого с карты памяти SD