Ενέργεια

# Εγγραφή του τηλεχειριστήριου

Το tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο με τη χρήση της λειτουργίας υπέρυθρου τηλεχειριστήριου (IR).
Με την εγγραφή πολλαπλών κωδικών τηλεχειριστήριου, μπορείτε να χειριστείτε πολλαπλές συσκευές με ένα tablet.
Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως αλλαγή της έντασης του ήχου ή καναλιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν με ενστικτώδεις χειρονομίες.

1. Αγγίξτε [ Εφαρμογές & γραφικά στοιχεία] - [ Remote control].

Ξεκινάει η εφαρμογή [Remote control].

1. Αγγίξτε [Add device] ή [ Add device].

1. Εγγράψτε το tablet ως τηλεχειριστήριο ακλουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε την ενέργεια [Remote control test].
Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη λίστας συσκευών του βήματος 2. Αγγίξτε το όνομα της εγγεγραμμένης συσκευής για να εμφανίσετε την οθόνη τηλεχειριστηρίου.

Ένδειξη στην οθόνη | Περιγραφή
1 | Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας πλήρους τηλεχειριστήριου και τηλεχειριστήριου χειρονομιών | Πραγματοποιεί εναλλαγή της λειτουργίας τηλεχειριστήριου μεταξύ της λειτουργίας τηλεχειριστήριου "χειρονομιών", που χρησιμοποιείται με χειρονομίες όπως άγγιγμα ή γρήγορο σύρσιμο και της λειτουργίας "πλήρους" τηλεχειριστήριου που χρησιμοποιείται αγγίζοντας κουμπιά [Πληροφορίες].
2 | Εναλλαγή των εγγεγραμμένων τηλεχειριστήριων | Πραγματοποιεί εναλλαγή των εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων με το άγγιγμα του εικονιδίου στα αριστερά και δεξιά της συσκευής που ελέγχεται εκείνη τη στιγμή.
3 | Μακροεντολές | Εγγράφει μακροεντολή που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαδοχικούς πολλαπλούς χειρισμούς αγγίζοντας απλά ένα κουμπί.
4 | Μενού επιλογών | Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως επεξεργασία ή διαγραφή εγγεγραμμένων συσκευών.
5 | Εγγεγραμμένη μακροεντολή | Αγγίξτε για να εκτελεστεί η εγγεγραμμένη μακροεντολή.

Συμβουλή

- Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις "Small apps".

- Μπορείτε να διαμορφώσετε την εμφάνιση (skin) αγγίζοντας [Change skin] στο (Μενού επιλογών). Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό skin για κάθε εγγεγραμμένη συσκευή.

- Εάν δεν εμφανίζεται η κατηγορία ή ο κατασκευαστής, αφήστε το tablet να μάθει το σήμα τηλεχειριστήριου και στη συνέχεια εγγράψτε το.

- Είναι πιθανή η εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων συσκευών ανάλογα με την κατηγορία ή τον κατασκευαστή. Εάν εμφανίζεται παραπάνω από μία συσκευή, δοκιμάστε τη λειτουργία του τηλεχειριστήριου με κάθε τηλεχειριστήριο που εμφανίζεται και επιλέξτε εκείνο που λειτουργεί σωστά.

### Για καταχώριση ως τηλεχειριστήριο για άλλη συσκευή

Αγγίξτε (Πίσω) και στη συνέχεια αγγίξτε [ Add device] στην οθόνη λίστας συσκευών.

## Εκμάθηση σήματος τηλεχειριστήριου και εγγραφή του

Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος συσκευής ή ο κατασκευαστής που αντιστοιχεί στη συσκευή, καταχωρίστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τα ακόλουθα.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή [Remote control].

1. Αγγίξτε [Add device] ή [ Add device].

1. Αγγίξτε [Manual setup].

1. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τα [Device type:].

Εμφανίζεται η οθόνη για την εκμάθηση των εντολών του τηλεχειριστηρίου.

1. Αγγίξτε το κουμπί στο οποίο θέλετε να γίνει η εκμάθηση της εντολής.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη μενού, αγγίξτε [Learn signal].

1. Φέρτε τον πομπό υπερύθρων του τηλεχειριστήριου προς εγγραφή κοντά στη θύρα δεδομένων υπερύθρων του tablet, όπως απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Start].

1. Πατήστε το κουμπί προς εκμάθηση από το τηλεχειριστήριο.

Όταν ολοκληρωθεί η εκμάθηση, το εγγεγραμμένο κουμπί επισημαίνεται στην οθόνη.
Για την εκμάθηση περισσότερων κουμπιών, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8.

1. Αγγίξτε [Next], επιλέξτε τη χειρονομία ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Finish].

Όταν εγγραφεί το κουμπί, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη λίστας συσκευών του βήματος 2. Αγγίξτε το όνομα της εγγεγραμμένης συσκευής για να εμφανίσετε την οθόνη τηλεχειριστηρίου.
Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο προς εγγραφή είναι τηλεχειριστήριο υπερύθρων.

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκμάθηση από το tablet ορισμένων χειρισμών τηλεχειριστήριου, ανάλογα με το είδος του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

- Αν δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο βήμα 7, η θύρα δεδομένων υπερύθρων του tablet ενδέχεται να μην είναι στραμμένη προς αυτή του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη θέση της θύρας δεδομένων υπερύθρων του tablet και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να αντιστοιχήσετε τις θύρες δεδομένων υπερύθρων του tablet και του τηλεχειριστήριου σε απόσταση περίπου 20 mm έως 50 mm.

Σχετικό θέμα
Χρησιμοποιώντας τις "Small apps"
Προγραμματισμός χειρισμών στο τηλεχειριστήριο (Λειτουργία μακροεντολής)