Feladat

# A távvezérlő regisztrálása

A tablet távvezérlőként használható az infravörös (IR) távvezérlés szolgáltatás igénybe vételével.
Ha több távvezérlő kódot regisztrál, egy tablettel több eszközt működtethet.
Az olyan, gyakran használt műveletek, mint pl. a hangerő vagy csatorna módosítása, magától értetődő mozdulatokkal hajtható végre.

1. Érintse meg a [ Apps & Widgets] - [ Remote control] elemet.

Elindul a [Remote control] alkalmazás.

1. Érintse meg a [Add device] vagy [ Add device] elemet.

1. Regisztrálja a tabletet mint távvezérlő a képernyőn lévő utasítások követésével.

Hajtsa végre a [Remote control test] műveletet, ha szükséges.
Ha végzett a regisztrációval, újra megjelenik a 2. lépésnél látható eszközlista képernyő. Érintse meg a regisztrált eszköz nevét a távvezérlő képernyő megjelenítéséhez.

Megjelenítés a képernyőn | Leírás
1 | Váltás a teljes vagy a mozdulat távvezérlő szolgáltatás között | A távvezérlő szolgáltatást az érintés vagy pöccintés mozdulatokat használó „mozdulat” távvezérlő és a „teljes” távvezérlő szolgáltatás között válthatja a gombok megérintésével [Részletek].
2 | A regisztrált távvezérlők váltása | Az aktuálisan vezérelt eszköz bal és jobb oldala mellett lévő ikon megérintésével válthatja a regisztrált távvezérlőt.
3 | Makrók | Makrót konfigurál, ami egyetlen gomb érintésére rendre több műveletet hajt végre az eszközön.
4 | Opciók menü | Részletes beállításokat végez, mint pl. regisztrált eszközök szerkesztése vagy törlése.
5 | Regisztrált makró | Érintse meg a regisztrált makró futtatásához.

Tipp

- Ez az alkalmazás használható mint „Small apps”.

- A felület beállítását konfigurálhatja a [Change skin] elem érintésével az (Opciók menü) elemben. A felületet minden egyes regisztrált eszköz esetében konfigurálhatja.

- Ha a kategória vagy gyártó nem látható, hagyja, hogy a tablet megtanulja, majd regisztrálja a távvezérlő jelét.

- Kategóriától vagy gyártótól függően kettő vagy több eszköz is megjelenhet. Ha több mint egy eszköz látható, tesztelje a távvezérlő működését minden megjelenített távvezérlővel, majd válassza ki a helyesen működőt.

### Más eszközhöz való távvezérlőként történő regisztrálásahoz

Érintse meg a (Vissza) gombot, majd a [ Add device] elemet az eszközlista képernyőn.

## A távvezérlő által kibocsátott jel megtanulása és regisztrálása.

Ha az eszköznek megfelelő eszköztípus vagy gyártó nem látható, a távvezérlőt a követkzőképpen regisztrálja.

1. Indítsa el a [Remote control] alkalmazást.

1. Érintse meg a [Add device] vagy [ Add device] elemet.

1. Érintse meg a [Manual setup] elemet.

1. Válasszon egy elemet innen: [Device type:].

Megjelenik a távvezérlő parancsok tanítására szolgáló képernyő.

1. Érintse meg azt a gombot, amelyhez a parancsot hozzá kívánja rendelni.

1. Ha megjelenik a menüképernyő, érintse meg a [Learn signal] elemet.

1. Az alábbi ábra szerint vigye a regisztrálni kívánt távvezérlő IR jeladóját a tablet IR adataportja közelébe, majd érintse meg a [Start] elemet.

1. Nyomja meg a távvezérlő tanítani kívánt gombját.

A tanítás végén kiemelve jelenik meg a regisztrált gomb a képernyőn.
További gombok tanításához ismételje meg az 5-8. lépést.

1. Érintse meg a [Next] elemet, válasszon kézmozdulatot a képernyőn látható utasítások követésével, majd érintse meg a [Finish] elemet.

A gomb regisztrálása után újra megjelenik a 2. lépésnél látható eszközlista képernyő. Érintse meg a regisztrált eszköz nevét a távvezérlő képernyő megjelenítéséhez.
Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a regisztrálni kívánt távvezérlő IR távvezérlő.

- Előfordulhat, hogy az IR távvezérlő típusától függően a tablet nem tud megtanulni egyes távvezérlő-műveleteket. A jelenség nem utal meghibásodásra.

- Ha nem sikerül a regisztrálás a 7. lépésben, elképzelhető, hogy a tablet IR adatportja nem néz a távvezérlő jeladója felé. Ellenőrizze a tablet IR adatportjának helyzetét, majd próbálja meg újra egymáshoz illeszteni a tablet és a távvezérlő IR adatportjait kb. 20 mm–50 mm távolságban.

Kapcsolódó témakör
A „Small apps” használata
A távvezérlő műveleteinek programozása (Makró funkció)