Sarcină

# Înregistrarea telecomenzii

Tableta poate fi utilizată ca telecomandă utilizând funcţia cu infraroşu (IR) a telecomenzii.
Prin înregistrarea mai multor coduri ale telecomenzii, puteţi opera mai multe dispozitive cu o singură tabletă.
Operaţiile utilizate frecvent precum schimbarea volumului sau canalelor pot fi efectuate prin gesturi intuitive.

1. Atingeţi [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

Aplicaţia Remote control porneşte.

1. Atingeţi [Register device] sau [ Register device].

1. Atingeţi [Easy registration].

1. Înregistraţi tableta ca telecomandă urmând instrucţiunile de pe ecran.

Executaţi [Remote control test], dacă este necesar.
La finalul setării, este afişat ecranul cu lista de dispozitive. Atingeţi numele dispozitivului înregistrat.

Afişaj pe ecran | Descriere
1 | Switch between full or gesture remote control feature (Comutare între funcţia de comandă de la distanţă completă sau funcţia de comandă de la distanţă prin gesturi.) | Comută funcţia telecomenzii între funcţia de comandă de la distanţă prin „gesturi” precum lovirea uşoară şi glisarea şi funcţia de comandă de la distanţă „completă” operată prin atingere [Detalii].
2 | Switch the registered remote controls (Comutare comenzi de la distanţă înregistrate) | Comută telecomanda înregistrată apăsând pictograma din partea stângă şi partea dreaptă a dispozitivului controlat în acel moment.
3 | Configure macro (Configurare macro) | Înregistrează funcţia macro care vă permite să efectuaţi comenzi de dispozitive multiple succesiv prin simpla apăsare a butonului.
4 | Option menu (Meniu de opţiuni) | Efectuează setări detaliate precum editarea sau ştergerea dispozitivelor înregistrate.
5 | Registered macro (Macro înregistrată) | Atingeţi pentru a rula funcţia macro înregistrată.

Sugestie

- Această aplicaţie poate fi utilizată ca Small Apps.

- Puteţi configura setarea de aspect atingând [Change skin] în (meniul de opţiuni). Aspectul poate fi configurat separat pentru fiecare dispozitiv înregistrat.

- Dacă nu se afişează categoria sau producătorul, lăsaţi tableta să înveţe semnalul de telecomandă şi apoi înregistraţi-o.

- Pot fi afişate două sau mai multe dispozitive, în funcţie de categorie sau producător. Dacă sunt afişate mai multe dispozitive, testaţi funcţionarea telecomenzii cu fiecare telecomandă afişată şi selectaţi-o pe cea care funcţionează corect.

### Pentru a înregistra ca telecomandă pentru un alt dispozitiv

Atingeţi (Înapoi) şi apoi atingeţi [ Register device] din ecranul cu lista de dispozitive.

## Învăţarea semnalului de telecomandă şi înregistrarea sa

În cazul în care categoria sau producătorul dispozitivului nu se afişează la [Easy registration], înregistraţi telecomanda după cum urmează.

1. Porniţi aplicaţia Remote control.

1. Atingeţi [ Register device] sau [Register device].

1. Atingeţi [Learn from a remote control].

1. Selectaţi categoria.

O imagine de telecomandă este afişată pe ecran.

1. Atingeţi butonul la care doriţi să alocaţi semnalul.

1. Când este afişat ecranul meniului, atingeţi [Learn remote command].

1. Aduceţi telecomanda pentru a fi înregistrată în apropierea portului de date IR al tabletei, atingeţi [Start] şi atingeţi butonul care va fi învăţat pe telecomandă.

Când este înregistrat butonul, ecranul revine la afişajul telecomenzii.
Sugestie

- Pentru a învăţa mai multe butoane, repetaţi etapele de la 4 la 7.

Subiecte corelate
Utilizarea „Small Apps”
Programarea operaţiilor telecomenzii (Funcţia macro)