Sarcină

# Înregistrarea telecomenzii

Tableta poate fi utilizată ca telecomandă utilizând funcţia cu infraroşu (IR) a telecomenzii.
Prin înregistrarea mai multor coduri ale telecomenzii, puteţi opera mai multe dispozitive cu o singură tabletă.
Operaţiile utilizate frecvent precum schimbarea volumului sau canalelor pot fi efectuate prin gesturi intuitive.

1. Atingeţi [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

Aplicaţia [Remote control] porneşte.

1. Atingeţi [Add device] sau [ Add device].

1. Înregistraţi tableta ca telecomandă urmând instrucţiunile de pe ecran.

Executaţi [Remote control test], dacă este necesar.
Când terminaţi înregistrarea, ecranul revine la ecranul cu lista de dispozitive de la pasul 2. Atingeţi numele dispozitivului înregistrat pentru a afişa ecranul telecomenzii.

Afişaj pe ecran | Descriere
1 | Comutare între funcţia de comandă de la distanţă completă sau funcţia de comandă de la distanţă prin gesturi | Comută funcţia telecomenzii între funcţia de comandă de la distanţă prin „gesturi”, precum atingerea sau lovirea uşoară, şi funcţia de comandă de la distanţă „completă” acţionată prin atingerea butoanelor [Detalii].
2 | Comutare comenzi de la distanţă înregistrate | Comută telecomanda înregistrată apăsând pictograma din partea stângă şi partea dreaptă a dispozitivului controlat în acel moment.
3 | Macrocomenzi | Înregistrează o funcţie macro care vă permite să efectuaţi succesiv operaţii multiple prin simpla apăsare a unui buton.
4 | Meniu de opţiuni | Efectuează setări detaliate precum editarea sau ştergerea dispozitivelor înregistrate.
5 | Macro înregistrată | Atingeţi pentru a rula funcţia macro înregistrată.

Sugestie

- Această aplicaţie poate fi utilizată ca „Small apps”.

- Puteţi configura setarea de aspect atingând [Change skin] din (meniu de opţiuni). Aspectul poate fi configurat separat pentru fiecare dispozitiv înregistrat.

- Dacă nu se afişează categoria sau producătorul, lăsaţi tableta să înveţe semnalul de telecomandă şi apoi înregistraţi-o.

- Pot fi afişate două sau mai multe dispozitive, în funcţie de categorie sau producător. Dacă sunt afişate mai multe dispozitive, testaţi funcţionarea telecomenzii cu fiecare telecomandă afişată şi selectaţi-o pe cea care funcţionează corect.

### Pentru a înregistra ca telecomandă pentru un alt dispozitiv

Atingeţi (Înapoi) şi apoi atingeţi [ Add device] din ecranul cu lista de dispozitive.

## Învăţarea semnalului de telecomandă şi înregistrarea sa

În cazul în care tipul de dispozitiv sau producătorul care corespunde dispozitivului nu se afişează, înregistraţi telecomanda după cum urmează.

1. Porniţi aplicaţia [Remote control].

1. Atingeţi [Add device] sau [ Add device].

1. Atingeţi [Manual setup].

1. Selectaţi un element din [Device type:].

Este afişat ecranul pentru învăţarea comenzilor de la distanţă.

1. Atingeţi butonul unde doriţi să fie învăţată comanda.

1. Când este afişat ecranul meniului, atingeţi [Learn signal].

1. Aduceţi transmiţătorul IR al telecomenzii de înregistrat în apropierea portului de date IR al tabletei ca în ilustraţia de mai jos şi apoi atingeţi [Start].

1. Apăsaţi butonul care urmează să fie învăţat de telecomandă.

Când se termină învăţarea, butonul înregistrat este evidenţiat pe ecran.
Pentru a învăţa mai multe butoane, repetaţi paşii de la 5 la 8.

1. Atingeţi [Next], selectaţi gestul urmând instrucţiunile de pe ecran şi apoi atingeţi [Finish].

Când butonul este înregistrat, ecranul revine la ecranul cu lista de dispozitive de la pasul 2. Atingeţi numele dispozitivului înregistrat pentru a afişa ecranul telecomenzii.
Notă

- Asiguraţi-vă că telecomanda care urmează a fi înregistrată este o telecomandă IR.

- Este posibil ca tableta să nu poată învăţa anumite operaţii de telecomandă, acest lucru depinzând de tipul de telecomandă IR. Acest lucru nu indică o defecţiune.

- Dacă nu vă puteţi înregistra la pasul 7, portul de date IR al tabletei dumneavoastră nu este orientat spre portul telecomenzii. Verificaţi poziţia portului de date IR al tabletei dumneavoastră, apoi încercaţi din nou să corelaţi portul de date IR al tabletei cu portul de date al telecomenzii de la o distanţă de aproximativ 20 mm până la 50 mm.

Subiecte corelate
Utilizarea „Small apps”
Programarea operaţiilor telecomenzii (Funcţia macro)