Opgave

# Registrering af fjernbetjeningen

Tabletten kan bruges som en fjernbetjening ved at bruge den infrarøde (IR) fjernbetjeningsfunktion.
Ved at registrere flere fjernbetjeningskoder kan du betjene flere enheder med en enkelt tablet.
Ofte anvendte betjeninger som f.eks. ændring af lydstyrken eller kanalerne kan udføres med intuitiv bevægelse.

1. Tryk på [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

App'en [Remote control] starter.

1. Tryk på [Add device] eller [ Add device].

1. Registrer din tablet som en fjernbetjening ved at følge vejledningen på skærmen.

Udfør [Remote control test], hvis det er nødvendigt.
Når du har afsluttet registreringen, vender skærmbilledet tilbage til skærmbilledet med listen over enheder i trin 2. Tryk på den registrerede enhed, der skal vises på skærmbilledet for fjernbetjeningen.

Vises på skærmen | Beskrivelse
1 | Skift mellem funktionen til fuld eller bevægelsesbaseret fjernbetjening | Skifter fjernbetjeningsfunktionen mellem den "bevægelsesbaserede" fjernbetjeningsfunktion, der bruger bevægelser som f.eks. trykning eller svipning, og den "fulde" fjernbetjeningsfunktion, der fungerer ved at trykke på [Detaljer].
2 | Skift mellem de registrerede fjernbetjeninger | Skifter mellem den registrerede fjernbetjening ved at trykke på ikonet til venstre og højre på den enhed, der kontrolleres i øjeblikket.
3 | Makroer | Registrer en makro, der gør det muligt at foretage flere handlinger efter hinanden ved blot at trykke på en knap.
4 | Indstillingsmenu | Angiver detaljerede indstillinger som f.eks. redigering eller sletning af de registrerede enheder.
5 | Registret makro | Tryk for at køre den registrerede makro.

Tip

- Denne app kan bruges som "Små apps".

- Du kan konfigurere indstillingen for temaet ved at trykke på [Change skin] på (indstillingsmenu). Temaet kan konfigureres forskelligt for hver registreret enhed.

- Hvis kategorien eller producenten ikke vises, skal du lade tabletten lære fjernbetjeningssignalet og derefter registrere det.

- Der kan vises to eller flere enheder afhængigt af kategorien eller producenten. Hvis der vises mere end én enhed, skal du teste betjeningen af fjernbetjeningen med hver af de fjernbetjeninger, der vises, og vælge den, der virker korrekt.

### Sådan registreres den som en fjernbetjening for en anden enhed

Tryk på (tilbage), og tryk derefter på [ Add device] på skærmbilledet med listen over enheder.

## Læring af fjernbetjeningssignalet og registrering af det

Hvis den enhedstype eller producent, der svarer til enheden, ikke vises, skal du registrere fjernbetjeningen på følgende måde.

1. Start [Remote control]-app'en.

1. Tryk på [Add device] eller [ Add device].

1. Tryk på [Manual setup].

1. Vælg et element fra [Device type:].

Skærmen med læring af kommandoer til fjernbetjeningen vises.

1. Tryk på den knap, som kommandoen skal læres for.

1. Når menuskærmen vises, skal du trykke på [Learn signal].

1. Sørg for, at den infrarøde sender på fjernbetjeningen er placeret tæt på porten til infrarøde data på din tablet, sådan som det er vist i den følgende illustration, og tryk derefter på [Start].

1. Tryk på den knap, der skal læres af fjernbetjeningen.

Når læringen er afsluttet, fremhæves den registrerede knap på skærmbilledet.
Lær flere knapper ved at gentage 5 til 8.

1. Tryk på [Next], vælg en bevægelse ved at følge skærmvejledningen, og tryk derefter på [Finish].

Når knappen er registreret, vender skærmbilledet tilbage til skærmbilledet med listen over enheder i trin 2. Tryk på den registrerede enhed, der skal vises på skærmbilledet for fjernbetjeningen.
Bemærk

- Sørg for, at den fjernbetjening, der skal registreres, er en infrarød fjernbetjening.

- Din tablet kan muligvis ikke lære visse fjernhandlinger, afhængigt af typen af IR-fjernbetjening. Dette angiver ikke en funktionsfejl.

- Hvis du ikke kan registrere i trin 7, vender porten til infrarøde data på din tablet muligvis ikke mod fjernbetjening. Kontroller positionen af IR-dataporten på din tablet, og prøv derefter igen at matche IR-dataportene på din tablet med fjernbetjeningen ved en afstand på ca. 20 mm-50 mm.

Lignende emne
Brug af "Små apps"
Programmering af betjeninger i fjernbetjeningen (makrofunktion)