Tehtävä

# Kaukosäätimen rekisteröinti

Taulutietokonetta voidaan käyttää kaukosäätimenä käyttämällä infrapunakaukosäädintoimintoa.
Rekisteröimällä useita kaukosäädinkoodeja voit käyttää useita laitteita samalla taulutietokoneella.
Usein käytetyt toimenpiteet kuten äänenvoimakkuuden muuttaminen tai kanavien vaihtaminen voidaan suorittaa intuitiivisilla eleillä.

1. Napauta [ Sovellukset ja widgetit] - [ Remote control].

[Remote control]-ohjelma käynnistyy.

1. Napauta [Add device] tai [ Add device].

1. Rekisteröi taulutietokone kaukosäätimeksi noudattamalla näytön ohjeita.

Suorita [Remote control test] tarvittaessa.
Kun rekisteröinti on valmis, näytölle palaa vaiheen 2 laiteluettelonäyttö. Näytä kaukosäädinruutu napauttamalla rekisteröidyn laitteen nimeä.

Näyttö | Kuvaus
1 | Kaukosäätimen täyden ja eletilan välillä vaihtaminen | Vaihtaa kaukosäädintoimintoa ”ele”-kaukosäädintoiminnon, jossa laitetta hallitaan eleillä kuten napauttaminen ja pyyhkäisy, ja ”täyden” kaukosäädintoiminnon, jossa laitetta hallitaan napauttamalla painikkeita, välillä [Tietoja].
2 | Rekisteröityjen kaukosäädinten välillä vaihtaminen | Voit vaihtaa rekisteröidyn kaukosäätimen napauttamalla kuvaketta parhaillaan hallitun laitteen vasemmalla tai oikealla puolella.
3 | Makrot | Rekisteröi makron, jonka avulla voit suorittaa useita toimenpiteitä peräkkäin painiketta napauttamalla.
4 | Asetusvalikko | Voit asettaa lisäasetuksia kuten rekisteröityjen laitteiden muokkaus ja poistaminen.
5 | Rekisteröity makro | Suorita rekisteröity makro napauttamalla sitä.

Vihje

- Tätä ohjelmaa voidaan käyttää ”Piensovellukset”-ohjelmana.

- Voit määrittää ulkonäön napauttamalla [Change skin] (asetusvalikko) -näytöllä. Kullekin rekisteröidylle laitteelle voidaan määrittää oma ulkonäkö.

- Jos luokkaa tai valmistajaa ei näytetä, anna taulutietokoneen oppia kaukosäädinsignaali ja sitten rekisteröidä se.

- Kaksi tai useampia laitteita voidaan näyttää luokasta tai valmistajasta riippuen. Jos esillä on useita laitteita, testaa kaukosäädintoiminto jokaisen näytetyn kaukosäätimen kanssa ja valitse oikein toimiva.

### Kaukosäätimen rekisteröiminen toiselle laitteelle

Napauta (Takaisin) ja sitten [ Add device] laiteluettelonäytöllä.

## Kaukosäädinsignaalin oppiminen ja rekisteröinti

Jos laitteen laitetyyppiä tai valmistajaa ei näytetä, rekisteröi kaukosäädin seuraavasti.

1. Käynnistä [Remote control]-ohjelma.

1. Napauta [Add device] tai [ Add device].

1. Napauta [Manual setup].

1. Valitse vaihtoehto kohdasta [Device type:].

Esille tulee näyttö, jossa opetetaan kaukosäädinkomennot.

1. Napauta painiketta, johon haluat opettaa komennon.

1. Kun valikkonäyttö näytetään, napauta [Learn signal].

1. Tuo rekisteröitävän kaukosäätimen infrapunalähetin lähelle taulutietokoneen infrapunaporttia, kuten seuraavassa kuvassa näytetään, ja napauta [Start].

1. Napauta painiketta, jonka haluat opettaa kaukosäätimelle.

Kun oppiminen on valmis, rekisteröity painike korostetaan näytöllä.
Voit opettaa lisää painikkeita toistamalla vaiheet 5 - 8.

1. Napauta [Next], valitse ele noudattamalla näytön ohjeita ja napauta sitten [Finish].

Kun painike on rekisteröity, näytölle palaa vaiheen 2 laiteluettelonäyttö. Näytä kaukosäädinruutu napauttamalla rekisteröidyn laitteen nimeä.
Huomautus

- Varmista, että rekisteröitävä kaukosäädin on infrapunakaukosäädin.

- Taulutietokone ei ehkä pysty oppimaan kaikkia kaukosäädintoimintoja infrapunakaukosäätimestä riippuen. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

- Jos rekisteröinti ei onnistu vaiheessa 7, taulutietokoneen infrapunaportti ei ehkä ole kohti kaukosäätimen infrapunaporttia. Tarkista taulutietokoneen infrapunaportin sijainti ja yritä sitten uudelleen kohdistaa taulutietokoneen ja kaukosäätimen infrapunaportit noin 20 mm - 50 mm:n etäisyydeltä.

Läheisiä aiheita
”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen
Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)