tehtävä

# Akun lataaminen

Akkua ladataan, kun taulutietokone on kytketty verkkovirtaan. Latausaika riippuu siitä, miten käytät taulutietokonetta.

1. Kytke toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

1. Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.

1. Kytke virtajohdon toinen pää vaihtovirtapistorasiaan.

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.

Huomautus

- Monitoimiliitännän suojusta tarvitaan laitteen roiskeenkestävyyden varmistamiseen. Säilytä monitoimiliitännän suojus varmassa paikassa.

1. Kytke monitoimiliitännän USB-kaapeli taulutietokoneen moniliitäntäporttiin alla näytetyssä suunnassa.

Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan.
Vihje

- Taulutietokoneelle tarkoitetun Sony-telakointiaseman (SGPDS2, myydään erikseen) käyttö mahdollistaa helpomman lataamisen.

## Jäljellä olevan latauksen/lataustilan tarkistaminen

Voit tarkistaa jäljellä olevan latauksen alkunäytön tilapalkin kuvakkeesta.
Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan. Latauksen ilmaisimen väri vaihtelee jäljellä olevan latauksen mukaan.

Lataustila | Jäljellä oleva akun lataus | Näytä tila
Verkkolaitteen kanssa | Alhainen (0 - 15 %) | Punainen
Kohtalainen (16 - 89 %) | Oranssi
Täysi (90 - 100 %) | Vihreä
Ilman verkkolaitetta | Alhainen (0 - 15 %) | Vilkkuva punainen
Kohtalainen (16 - 89 %) | Pois päältä
Täysi (90 - 100 %) | Pois päältä

Huomautus

- Latauksen ilmaisin vilkkuu punaisena, kun jäljellä oleva lataus laskee alhaiseksi ja taulutietokone pitää ladata käytön jatkamiseksi.

Läheisiä aiheita
Osat ja säätimet
Tekniset tiedot
Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla
Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä
Huomautuksia lataamisesta