Tehtävä

# Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Jos olet kotona tai käytät julkista langatonta palvelua, yhdistä taulutietokone johonkin Wi-Fi-verkkoluettelossa näkyvään verkkoon. Jotkut Wi-Fi-reitittimet (tukiasemat) edellyttävät salasanan antamista.

1. Napauta [ Sovellukset ja widgetit] - [ Asetukset] - [Wifi].

1. Muodosta yhteys johonkin Wi-Fi-verkkoluettelon verkkoon napauttamalla sitä.

1. Anna tarvittaessa salasana.

Vihje

- Voit tarkistaa antamasi salasanan napauttamalla [Näytä salasana].

- Jotkut Wi-Fi-reitittimet käyttävät salasanasta nimitystä ”PIN-KOODI”, ”WEP-AVAIN”, ”AVAIN” jne.

1. Napauta [Yhdistä].

Kun yhteys on muodostettu, [Yhdistetty] näkyy sen verkon SSID:n alapuolella, johon taulutietokone on yhdistetty.
Vihje

- Kun taulutietokone muodostaa Wi-Fi-yhteyden, Wi-Fi-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.

- Katso välipalvelin- ja IP-asetuksia napauttamalla [Näytä lisäasetukset] vaiheessa 4.

Huomautus

- Muodostettaessa yhteyttä julkiseen langattomaan palveluun on joskus annettava käyttäjätunnus ja salasana selaimessa. Katso lisätietoja palveluntarjoajan sivustolta.

Läheisiä aiheita
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta
Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla
Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä
Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen