Viite

#### Taulutietokone ei käynnisty.

Akun lataus voi olla erittäin vähäinen.

- Kytke taulutietokoneesi vaihtovirtapistorasiaan ja lataa akku.

Ehkä olet katkaissut taulutietokoneesta virran kokonaan.

- Käynnistä taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan.

Kun taulutietokoneesi käyttää verkkovirtaa, varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

- Kun taulutietokoneesi on telakointiasemassa (myydään erikseen), varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen telakointiasemaan, telakointiaseman monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Jos et ole sammuttanut taulutietokonetta oikein, virtalähteen säädin on voinut pysähtyä ohjelmavirheen vuoksi. Nollaa taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä taulutietokone sitten uudelleen [Tietoja].