Uživatelská příručka VAIO

Úkol

# Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Můžete navázat komunikaci Wi-Fi mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky).
Než začnete používat funkci Wi-Fi, zkontrolujte, zda je zapnutý přístupový bod Wi-Fi a zda je v provozu.

1. Připojte přístupový bod k počítači VAIO.

Další informace viz Nápověda a podpora pro systém Windows (Windows Help and Support) [Detaily] a příručka dodaná s přístupovým bodem.

1. Otevřete ovládací tlačítka [Detaily] a vyberte ovládací tlačítko Nastavení (Settings).

1. Zvolte položku Změnit nastavení počítače (Change PC settings) v pravém spodním rohu.

1. Zvolte možnost Bezdrátový (Wireless) v levém podokně obrazovky Nastavení počítače (PC settings).

1. Změňte nastavení Režim v letadle (Airplane mode) na hodnotu Vypnuto (Off) a nastavení Wi-Fi v části Bezdrátová zařízení (Wireless devices) na hodnotu Zapnuto (On).

Tip

- Další informace o režimu Režim v letadle (Airplane mode) viz Nápověda a podpora pro systém Windows (Windows Help and Support). [Detaily]

1. Otevřete ovládací tlačítka [Detaily] a vyberte ovládací tlačítko Nastavení (Settings).

1. Zvolte položku (ikonu sítě).

1. Vyberte požadovaný přístupový bod a zvolte položku Připojit (Connect).

Po navázání spojení se v poli vybraného bezdrátového přístupového bodu zobrazí údaj Připojeno (Connected).
Pokud se zobrazí okno pro zadání bezpečnostního klíče [Detaily], zadejte jej a zvolte položku OK.
V bezpečnostních klíčích se rozlišují malá a velká písmena.
Poznámka

- Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11a/b/g/n zapnuto pouze připojení Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač VAIO připojit k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 5 GHz. Pokud je zapnuto pouze připojení Wi-Fi v pásmu 5 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 2,4 GHz.
  Pokud je u modelů s technologií IEEE 802.11b/g/n vypnuto připojení Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, nemůže se počítač připojit k přístupovému bodu. Nemůže se připojit ani k přístupovému bodu Wi-Fi pracujícímu v pásmu 5 GHz.

- Nalezení přístupového bodu Wi-Fi a připojení se k němu před zahájením komunikace může trvat delší dobu.

Tip

- Po připojení počítače VAIO k přístupovému bodu (zadáním bezpečnostního klíče) bude přístupový bod zaregistrován v počítači. Při dalších připojeních již nemusíte bezpečnostní klíč zadávat.

## Kontrola stavu připojení Wi-Fi

Chcete-li zkontrolovat stav připojení Wi-Fi, zobrazte plochu [Detaily] a přesuňte ukazatel myši na ikonu (ikona Síť) v oznamovací oblasti na hlavním panelu. Zjistíte například přístupový bod, ke kterému je počítač VAIO právě připojen.
Podobné téma
Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátové sítě LAN)
Ukončení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátové sítě LAN)
Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátovou síť LAN)