Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Najpierw należy nawiązać połączenie bezprzewodowe między komputerem VAIO a punktem dostępu (nie jest częścią zestawu).
Przed skorzystaniem z sieci Wi-Fi należy upewnić się, że punkt dostępowy jest włączony i działa prawidłowo.

1. Podłącz punkt dostępowy do komputera VAIO.

Więcej informacji zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support) [Szczegóły] oraz podręcznik dostarczony z punktem dostępowym.

1. Otwórz panel [Szczegóły] i wybierz opcję Ustawienia (Settings).

1. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera (Change PC settings) w prawym dolnym rogu.

1. Wybierz pozycję Bezprzewodowa (Wireless) w lewym okienku ekranu Ustawienia (PC settings).

1. Zmień Tryb samolotowy (Airplane mode) na Wyłączony (Off) i ustawienie Wi-Fi w obszarze Urządzenia bezprzewodowe (Wireless devices) na Włączony (On).

Wskazówka

- Aplikacja Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support) zawiera więcej informacji na temat Tryb samolotowy (Airplane mode). [Szczegóły]

1. Otwórz panel [Szczegóły] i wybierz opcję Ustawienia (Settings).

1. Wybierz (ikona sieci).

1. Wybierz odpowiedni punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz (Connect).

Po nawiązaniu połączenia w polu wybranego bezprzewodowego punktu dostępowego pojawi się komunikat Podłączono (Connected).
Jeśli zostanie wyświetlone okno wprowadzani klucza zabezpieczeń [Szczegóły], wprowadź klucz zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami i wybierz przycisk OK.
Należy pamiętać, że w kluczu zabezpieczeń rozróżniana jest wielkość liter.
Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11a/b/g/n, jeśli włączona jest funkcja sieci Wi-Fi użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz, komputer VAIO nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 5 GHz. Ponadto, jeśli włączona jest funkcja sieci Wi-Fi z użyciem wyłącznie pasma 5 GHz, komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 2,4 GHz.
  W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n po wyłączeniu funkcji sieci Wi-Fi z użyciem wyłącznie pasma 2,4 GHz komputer nie może nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi. Oczywiście komputer nie może też wówczas nawiązywać połączeń z punktami dostępowymi sieci Wi-Fi działającej w paśmie 5 GHz.

- Przed rozpoczęciem komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi musi upłynąć trochę czasu na znalezienie punktu dostępowego sieci Wi-Fi i nawiązanie z nim połączenia.

Wskazówka

- Po nawiązaniu połączenia między komputerem VAIO a punktem dostępowym poprzez wprowadzenie klucza zabezpieczeń punkt dostępowy zostanie zarejestrowany w komputerze. Kolejne próby połączenia z tym punktem dostępowym nie wymagają już wprowadzania klucza zabezpieczeń.

## Sprawdzanie stanu połączenia z siecią Wi-Fi

Aby sprawdzić stan połączenia z siecią Wi-Fi, np. nazwę punktu dostępowego, z którym komputer VAIO jest w danym momencie połączony, można ustawić wskaźnik myszy nad ikoną (ikona sieci) w obszarze powiadomień pulpitu [Szczegóły].
Powiązany temat
Informacje o standardach dotyczących funkcji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Zatrzymywanie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)
Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)