VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# De AA-batterij van het toetsenbord vervangen

Vervang de AA-batterij in het toetsenbord wanneer het vermogen van de batterij minder wordt.

1. Zet de aan-/uitknop van het toetsenbord op OFF.

1. Keer het toetsenbord ondersteboven en duw het midden van de klep in de richting van onderstaande illustratie.

1. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe AA alkalinebatterij (het gedeelte met de min (-) eerst), en sluit daarna de klep.

1. Zet de aan-/uitknop van het toetsenbord op ON.

Opmerking

- Gebruik een nieuwe AA alkalinebatterij als vervanging.

- Als u van plan bent het toetsenbord langere tijd niet te gaan gebruiken, zet u de aan-/uitknop van het toetsenbord op OFF. Als u van plan bent het toetsenbord een veel langere tijd niet te gaan gebruiken, verwijder dan de AA-batterij.

- Vervang de AA-batterij meteen wanneer het batterijvermogen minder wordt. Als een lege batterij in het toetsenbord blijft, kan de batterij gaan lekken.

- Omdat het toetsenbord niet gebruikt kan worden met een in de winkel verkrijgbare herlaadbare batterij, moet u een AA-batterij gebruiken die niet herlaadbaar is. Als u een herlaadbare batterij gebruikt, kan de batterij gaan lekken, waardoor de muis defect kan raken.

- Een droge cel AA-batterij mag niet worden herladen.

- Raadpleeg de meegeleverde handleiding met veiligheidsinformatie.

Verwant onderwerp
Onderdelen en functietoetsen van het toetsenbord
Het resterende batterijvermogen van het toetsenbord controleren