VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U kunt Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet bijgeleverd) tot stand brengen.
Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Sluit een toegangspunt aan op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de Windows Help en ondersteuning (Windows Help and Support) [Details] van het toegangspunt voor meer informatie.

1. Open de charms [Details] en selecteer de Instellingen (Settings)-charm.

1. Selecteer Pc-instellingen wijzigen (Change PC settings) in de hoek rechtsonder.

1. Selecteer Draadloos (Wireless) in het linkerveld van het Pc-instellingen (PC settings)-scherm.

1. Wijzig Vliegtuigstand (Airplane mode) in Uitgeschakeld (Off) en de instelling Wi-Fi onder Draadloze apparaten (Wireless devices) in Aan (On).

Hint

- Zie Windows Help en ondersteuning (Windows Help and Support) voor meer informatie over Vliegtuigstand (Airplane mode). [Details]

1. Open de charms [Details] en selecteer de Instellingen (Settings)-charm.

1. Selecteer (het netwerkpictogram).

1. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden (Connect).

Nadat de verbinding gemaakt is, verschijnt Verbonden (Connected) in het veld van het geselecteerde draadloze toegangspunt.
Als een venster voor het invullen van een beveiligingscode [Details] wordt geopend, vult u de code in en selecteert u OK.
Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.
Opmerking

- Op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n, wanneer alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.
  Op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n kan, als de 2,4 GHz draadloze Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, geen verbinding worden gemaakt met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

Hint

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad [Details] en ga met de muisaanwijzer boven (het netwerkpictogram) in de werkbalk van het bureaublad voor het controleren van de status van de Wi-Fi-verbinding, zoals het toegangspunt dat momenteel aan uw VAIO-computer is aangesloten.
Verwant onderwerp
De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)