VAIO-Benutzerhandbuch

Funktion

# Vorbereiten der Wandmontage

Der VAIO-Computer kann mithilfe einer Wandmontagehalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand befestigt werden.
Verwenden Sie vier für das Anbringen des Computers an der Montagehalterung M4-Schrauben (im Lieferumfang nicht enthalten), die dem VESA-Standardmontagelochmuster (Video Electronics Standards Association) von 100 mm x 100 mm entsprechen.
Hinweis

- Das Gewicht des VAIO-Computer liegt innerhalb des für die Montagehalterung zulässigen Bereichs. Weitere Informationen zum Gewicht finden Sie in der Bedienungsanleitung des Montagesystems.

- Wenn der VAIO-Computer an der Wand befestigt wurde, sollten keine Objekte auf dem Computer abgelegt werden, damit der Rahmen nicht bricht und sich die Haupteinheit nicht von der Wand löst, sodass der Computer beschädigt oder Personen verletzt werden.

1. Schalten Sie den VAIO-Computer und etwaige Peripheriegeräte aus, und trennen Sie das Netzkabel sowie alle Verbindungskabel vom Computer.

1. Warten Sie eine Weile, bis sich der Computer abgekühlt hat.

Die inneren Bauteile des Computers können direkt nach dem Ausschalten sehr heiß sein. Achten Sie darauf, sich beim Umgang mit dem Computer in diesem Zustand keine Verbrennungen zuzuziehen.

1. Entfernen Sie die Rückseite des Computers.

1. Breiten Sie auf einer waagerechten, flachen Oberfläche ein sauberes Tuch aus, und legen Sie den Computer ab.

1. Lösen Sie die sieben Schrauben (1) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, und entfernen Sie den Fußstand (2) vom Computer.

Hinweis

- Der Fußstand ist sicher am VAIO-Computer befestigt. Halten Sie den unteren Teil der Haupteinheit, greifen Sie den Fußstand, und ziehen Sie diesen aus der Einheit.

1. Lösen Sie die acht Schrauben (3) aus der Rückseite des Fußstands, und entfernen Sie die Montageplatte (4).

Hinweis

- Heben Sie die entfernten Schrauben zur späteren Verwendung auf.

1. Lösen Sie die beiden Schrauben (5) von der Montageplatte (6), und entfernen Sie das Abstandsstück.

1. Drehen Sie die Montageplatte (7) um, und schrauben Sie diese mit den sieben Schrauben (8) an derselben wie in Schritt 5 an der Rückseite des Computers fest.

Hinweis

- Ziehen Sie die Schrauben mit dem geeigneten Drehmoment an.

1. Befestigen Sie die Wandmontagehalterung mit den vier M4-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) am Computer.

Hinweis

- Verwenden Sie nicht die am VAIO-Computer befestigten Schrauben.

1. Befolgen Sie bei der Montage des Computers die Anweisungen im Handbuch der Montagehalterung.