Guida dell'utente VAIO

Attività

# Preparativi per il montaggio a parete

Il computer VAIO può essere montato a parete utilizzando un'apposita staffa (non in dotazione).
Utilizzare quattro viti M4 (non in dotazione) conformi allo standard relativo alla disposizione dei fori di montaggio (100 mm x 100 mm) di Video Electronics Standards Association (VESA) per l'installazione del computer su una staffa di montaggio.
Nota

- Il peso del computer VAIO rientra nei limiti consentiti dalla staffa di montaggio. Per ulteriori informazioni sul peso, consultare il manuale fornito con il sistema di montaggio.

- Una volta installato il computer VAIO sulla parete, non collocare alcun oggetto sul computer in modo da non rompere la struttura e provocare la caduta dalla parete dell'unità principale, causando danni al computer o lesioni personali.

1. Spegnere il computer VAIO e le periferiche, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione.

1. Attendere qualche tempo affinché il computer si raffreddi.

Subito dopo lo spegnimento, le parti interne del computer potrebbero risultare calde. Fare attenzione a non scottarsi quando si utilizza il computer in questo stato.

1. Rimuovere il coperchio posteriore del computer.

1. Stendere un panno pulito su una superficie piana non inclinata e collocare il computer su di esso.

1. Rimuovere le sette viti (1) con un cacciavite a stella e staccare il piedistallo (2) dal computer.

Nota

- Il piedistallo è collegato saldamente al computer VAIO. Tenendo ferma la parte inferiore dell'unità principale, afferrare con decisione il piedistallo e staccarlo dall'unità.

1. Rimuovere le otto viti (3) dal retro del piedistallo e staccare la base di montaggio (4).

Nota

- Conservare le viti rimosse poiché andranno utilizzate in un secondo momento.

1. Rimuovere le due viti (5) dalla base di montaggio (6) e rimuovere la piastra di supporto.

1. Capovolgere la base di montaggio (7) e avvitarla al retro del computer tramite le sette viti (8) che si trovavano nella stessa posizione e menzionate nel passaggio 5.

Nota

- Stringere le viti in modo adeguato.

1. Fissare la staffa di montaggio a parete al computer mediante quattro viti M4 (non in dotazione).

Nota

- Non utilizzare le viti fissate al computer VAIO.

1. Seguire le istruzioni illustrate nel manuale fornito con la staffa di montaggio per l'installazione del computer.