Guida dell'utente VAIO

Attività

# Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN wireless)

È possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra il computer VAIO e un punto di accesso (non in dotazione).
Prima di utilizzare la funzionalità Wi-Fi, verificare la disponibilità di un punto di accesso Wi-Fi funzionante.

1. Connettere un punto di accesso al computer VAIO.

Fare riferimento a Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support) [Dettagli] e al manuale fornito con il punto di accesso per maggiori informazioni.

1. Aprire la schermata [Dettagli] e selezionare il riquadro Impostazioni (Settings).

1. Selezionare Modifica impostazioni PC (Change PC settings) nell'angolo inferiore destro.

1. Selezionare Wireless nel riquadro sinistro della schermata Impostazioni PC (PC settings).

1. Modificare Modalità aereo (Airplane mode) su Disattivato (Off) e l'impostazione Wi-Fi in Dispositivi wireless (Wireless devices) su Attivo (On).

Suggerimento

- Per ulteriori informazioni su Modalità aereo (Airplane mode), consultare la Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support). [Dettagli]

1. Aprire la schermata [Dettagli] e selezionare il riquadro Impostazioni (Settings).

1. Selezionare (l'icona di rete).

1. Selezionare il punto di accesso desiderato e Connetti (Connect).

Una volta stabilita la connessione, l'indicazione Connesso (Connected) viene visualizzata nel campo del punto di accesso wireless selezionato.
Se viene visualizzata una finestra di immissione [Dettagli] di una chiave di protezione, immetterla come richiesto e selezionare OK.
Le chiavi di protezione rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Nota

- Nei modelli conformi IEEE 802.11a/b/g/n, quando è abilitata la sola funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, il computer VAIO non può essere connesso a un punto di accesso Wi-Fi a 5 GHz. Inoltre, quando è abilitata la sola funzione Wi-Fi a 5 GHz, il computer non può essere connesso a un punto di accesso Wi-Fi a 2,4 GHz.
  Nei modelli conformi IEEE 802.11b/g/n, quando la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz è disabilitata, il computer non può connettersi a un punto di accesso. Inoltre, il computer non può connettersi a un punto di accesso Wi-Fi a 5 GHz.

- L'operazione di rilevamento di un punto di accesso Wi-Fi e la relativa connessione potrebbero richiedere diversi minuti prima dell'avvio delle comunicazioni tramite Wi-Fi.

Suggerimento

- Dopo aver eseguito la connessione del computer VAIO a un punto di accesso inserendo la chiave di protezione, il punto di accesso verrà registrato nel computer. Non è necessario immettere la chiave di protezione per le successive connessioni.

## Per controllare lo stato della connessione Wi-Fi

Aprire il desktop [Dettagli] e spostare il puntatore del mouse su (l'icona di rete) nell'area di notifica del desktop per verificare lo stato della connessione Wi-Fi, ad esempio il punto di accesso attualmente connesso al computer VAIO.
Argomento correlato
Informazioni sugli standard Wi-Fi(R) (LAN wireless)
Interruzione delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN wireless)
Note sull'utilizzo della funzione Wi-Fi(R) (LAN wireless)
Informazioni sulla chiave di sicurezza per Wi-Fi(R) (LAN wireless)