VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# Draadloze WAN-communicatie starten
<modellen met draadloos WAN>

U kunt draadloze WAN-communicatie (WWAN) tot stand brengen met OneClick Internet of AirCard Watcher.

1. Open de charms [Details] en selecteer de charm Instellingen (Settings).

1. Selecteer Pc-instellingen wijzigen (Change PC settings) in de rechterbenedenhoek.

1. Selecteer Draadloos (Wireless) in het linkerdeelvenster van het venster Pc-instellingen (PC settings).

1. Zorg ervoor dat Vliegtuigstand (Airplane mode) is ingesteld op Uitgeschakeld (Off) en wijzig de instelling Mobiel breedband (Mobile Broadband) onder Draadloze apparaten (Wireless devices) in Aan (On).

1. Start OneClick Internet of AirCard Watcher [Details] en selecteer Verbinden (Connect).

Opmerking

- Als er een SIM-kaartklep op uw VAIO-computer zit, zorgt u ervoor dat deze goed dicht zit. Anders werkt de draadloze WAN-functie misschien niet.

Hint

- Voor meer informatie over het gebruik van de draadloze WAN-functie raadpleegt u de aanwijzingen van uw netwerkbedrijf.

Verwant onderwerp
Voordat u het draadloze WAN gebruikt<modellen met draadloos WAN>
Draadloze WAN-communicatie stoppen<modellen met draadloos WAN>