VAIO Gebruikershandleiding

Veelgestelde vragen

#### Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.
  Open Opdrachtprompt (Command Prompt) [Details], voer 'ipconfig /all' in en druk vervolgens op Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres (Physical Address) onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).