Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# Povezovanje v internet z žično povezavo

Preden začnete uporabljati internet, morate pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO vzpostavitev povezave z internetom.
En konec kabla LAN (ni priložen) priključite na vrata LAN na računalniku VAIO, drug konec kabla pa na omrežno vtičnico.
Opomba

- Za podrobne informacije o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in informacije o tem, kako v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

- Pri vzpostavljanju povezave z internetom v računalniku VAIO uporabite kabel z oznako »Network« ali »Ethernet«.

- Povezave z omrežji LAN ne morete vzpostaviti, če za vrata LAN na zaslonu za nastavitev BIOS-a izberete možnost Disabled. V tem primeru spremenite nastavitev BIOS-a. [Podrobnosti]

- Na vrata LAN na računalniku VAIO ne priključite telefonskega kabla.
  Če vrata LAN priključite na spodaj navedena omrežja ali telefonske linije, lahko zaradi visokega električnega toka v vratih pride do poškodb, pregrevanja ali požara.

- Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Javna naročniška telefonska linija

- Zasebna telefonska centrala (PBX)

- Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno (večlinijski službeni telefon) uporabo

Namig

- Če želite povezavo z internetom v računalniku VAIO vzpostaviti s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate konfigurirati nastavitve omrežja Wi-Fi. [Podrobnosti]

- Kadar je računalnik VAIO priključen na podvojevalnik vrat (ni priložen), lahko kabel LAN priključite na vrata LAN na podvojevalniku vrat. [Podrobnosti]

Sorodna tema
O storitvah internetne povezave
O omrežju (LAN)
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)