Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).
Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.
Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo). Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.
Če vnesete napačen varnostni ključ, upoštevajte naslednje korake in ga vnesite znova.

1. Odprite čarobne gumbe [Podrobnosti] in izberite čarobni gumb Nastavitve (Settings).

1. Izberite (ikona omrežja).

1. Z desno tipko miške kliknite želeno omrežje in izberite Prikaz lastnosti povezave (View connection properties).

1. Izberite zavihek Varnost (Security) .

1. V polje Varnostni ključ omrežja (Network security key) vnesite varnostni ključ in izberite V redu (OK).

Sorodna tema
O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)