Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# Drsanje s prstom
<modeli, ki so opremljeni s senzorjem za prstne odtise>

V tej temi je opisano, kako poteka registracija in optično branje prstnega odtisa pri preverjanju pristnosti uporabnika.

1. Blazinico prsta položite na sredino senzorja za prstne odtise (1).

1. S prstom podrsajte po senzorju za prstne odtise v navpični smeri.

Opomba

- Med drsanjem prsta ne smete odmakniti s senzorja za prstne odtise.

- Registracija prstnega odtisa je lahko neuspešna, če prst premikate prehitro ali prepočasi.
  Senzor za prstne odtise za optično branje vašega prstnega odtisa potrebuje približno eno sekundo.