Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# Vzpostavljanje brezžične komunikacije WAN
<modeli z brezžično povezavo WAN>

Brezžično povezavo WAN (WWAN) lahko vzpostavite s programom OneClick Internet ali AirCard Watcher.

1. Odprite čarobne gumbe [Podrobnosti] in izberite čarobni gumb Nastavitve (Settings).

1. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika (Change PC settings).

1. V levem podoknu na zaslonu Nastavitve (PC settings) izberite Brezžično (Wireless).

1. Preverite, ali je možnost Letalski način (Airplane mode) nastavljena na Izklopljeno (Off), in spremenite nastavitev Mob. širokopas. Povezava (Mobile Broadband) v razdelku Brezžične naprave (Wireless devices) na Vklopljeno (On).

1. Zaženite OneClick Internet ali AirCard Watcher [Podrobnosti] in izberite Vzpostavi povezavo (Connect).

Opomba

- Če je na računalniku VAIO pokrovček za kartico SIM, mora biti pravilno zaprt. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da funkcija brezžične povezave WAN ne bo delovala.

Namig

- Če želite več informacij o uporabi brezžične povezave WAN, si oglejte navodila ponudnika.

Sorodna tema
Pred uporabo brezžične povezave WAN<modeli z brezžično povezavo WAN>
Prekinjanje brezžične komunikacije WAN<modeli z brezžično povezavo WAN>