VAIO korisnički priručnik

Zadatak

# Povezivanje na Internet putem ožičene veze

Pre korišćenja Interneta, biće potrebno da se prijavite kod dobavljača Internet usluga (ISP) i konfigurišete uređaje koji su neophodni za povezivanje vašeg VAIO računara na Internet.
Povežite jedan kraj LAN kabla (nije isporučen) u LAN port na vašem VAIO računaru a drugi kraj kabla na mrežu.
Napomena

- Za dodatne informacije o uređajima koji su potrebni za pristup Internetu i načinu povezivanja vašeg VAIO računara sa Internetom, obratite se vašem ISP-u.

- Prilikom povezivanja vašeg VAIO računara na Internet, obavezno koristite kabl koji je označen natpisom „Network“ ili „Ethernet“.

- LAN mrežama ne možete pristupiti ako je u ekranu za podešavanje BIOS-a za LAN port izabrana opcija Disabled. U tom slučaju, promenite postavku BIOS-a. [Detalji]

- Ne priključujte telefonski kabl u LAN port na vašem VAIO računaru.
  Ako je LAN port povezan za sledećim mrežama ili telefonskim linijama, velika struja na portu može uzrokovati oštećenje, pregrevanje ili požar.

- Sve mreže, osim mreža tipa 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Javna telefonska pretplatnička linija

- Kućna centrala (PBX)

- Kućna (interfonski spikerfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

Nagoveštaj

- Da biste vaš VAIO računar povezali na Internet pomoću Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije, potrebno je konfigurisati postavke Wi-Fi mreže. [Detalji]

- Kada je vaš VAIO računar priključen na replikator portova (nije isporučen), možete povezati LAN kabl sa LAN portom na replikatoru portova. [Detalji]

Srodne teme
O uslugama povezivanja sa Internetom
O mreži (LAN)
Pokretanje Wi-Fi(R) (bežična LAN mreža) komunikacije