VAIO korisnički priručnik

Zadatak

# Pokretanje bežične WAN komunikacije
<Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom>

Možete da uspostavite bežičnu WAN (WWAN) komunikaciju upotrebom aplikacija OneClick Internet ili AirCard Watcher.

1. Otvorite dugme [Detalji] i izaberite dugme Postavke (Settings).

1. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara (Change PC settings).

1. Izaberite Bežična (Wireless) u levom oknu ekrana Postavke računara (PC settings).

1. Uverite se da je Režim letenja (Airplane mode) u statusu Isključeno (Off) i promenite postavku Mobilna veza širokog opsega (Mobile Broadband) u opciji Bežični uređaji (Wireless devices) na Uključeno (On).

1. Pokrenite OneClick Internet ili AirCard Watcher [Detalji] i izaberite Poveži se (Connect).

Napomena

- Ako na vašem VAIO računaru postoji poklopac za SIM karticu, proverite da li je poklopac pravilno zatvoren. U suprotnom, bežična WAN funkcija možda neće raditi.

Nagoveštaj

- Za više informacija o načinu korišćenja bežične WAN funkcije, pogledajte uputstva mobilnog operatera.

Srodne teme
Pre upotrebe bežične WAN mreže<Modeli opremljeni bežičnom WAN mrežom>
Zaustavljanje bežične WAN komunikacije<Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom>