Εγχειρίδιο χρήσης VAIO

Εργασία

# Αντικατάσταση της μπαταρίας την πένα
<Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα>

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν η πένα (Ψηφιακή γραφίδα) αρχίσει να μη λειτουργεί σωστά.
Βάσει χρήσης για περίπου 4 ώρες την ημέρα, προβλέπεται αντικατάσταση της μπαταρίας κάθε 18 μήνες. Χρησιμοποιήστε αλκαλική μπαταρία LR61 (LR8D425).

1. Αφαιρέστε το Πίσω καπάκι από τον κύλινδρο της πένας και ύστερα τραβήξτε έξω την μπαταρία.

1. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στην πένα με τον πόλο + προς την πλευρά της μύτης.

1. Προσαρτήστε ξανά το Πίσω καπάκι.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το Πίσω καπάκι παρά μόνο για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Αν δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε την πένα για κάποιο διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

- Η πένα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με επαναφορτίσιμη μπαταρία από αυτές που διατίθενται στο εμπόριο. Με τη χρήση επαναφορτίσιμης μπαταρίας μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας και δυσλειτουργία.

- Όταν ελαττωθεί η ισχύς της μπαταρίας, αντικαταστήστε την έγκαιρα με μια καινούρια. Αν κρατήσετε μια μπαταρία μειωμένης ισχύος μέσα στην πένα, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας.

- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μια μπαταρία.

- Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για θέματα ασφάλειας.