VAIO Ръководство на потребителя

Задача

# Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация

Можете да установите Wi-Fi комуникация между компютъра VAIO и точка за достъп (не се предоставя).
Преди да използвате Wi-Fi, се уверете, че е включена точка за Wi-Fi достъп, която функционира нормално.

1. Свържете точка за достъп към компютъра VAIO.

Вж. Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support) [Подробности], както и ръководството, предоставено с точката за достъп, за повече информация.

1. Отворете препратките [Подробности] и изберете препратката Настройки (Settings).

1. Изберете Настройки на компютъра (Change PC settings) в долния десен ъгъл.

1. Изберете Безжична (Wireless) в левия панел на екрана Настройки (PC settings).

1. Променете настройката Самолетен режим (Airplane mode) на Изкл. (Off), както и настройката Wi-Fi в Безжични устройства (Wireless devices) на ВКЛ. (On).

Съвет

- Вж. Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support) за повече информация относно Самолетен режим (Airplane mode). [Подробности]

1. Отворете препратките [Подробности] и изберете препратката Настройки (Settings).

1. Изберете (иконата за мрежа).

1. Изберете желаната точка за достъп, след което изберете Свържи се (Connect).

След установяване на връзката, Свързан (Connected) се появява в полето на избраната точка за безжичен достъп.
Ако се появи прозорец за запис на ключ за защита [Подробности] въведете ключа за защита, както се изисква, и изберете OK.
Имайте предвид, че ключовете за защита различават главните и малките букви.
Забележка

- При модели, оборудвани с IEEE 802.11a/b/g/n, когато само Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц е разрешена, компютърът VAIO не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц. Също така, когато е разрешена само Wi-Fi функцията с честота 5 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 2,4 ГХц.
  При модели, оборудвани с IEEE 802.11b/g/n, когато е забранена Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за достъп. Компютърът не може също така да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц.

- Откриването и свързването с точка за Wi-Fi достъп преди стартиране на комуникация чрез Wi-Fi може да отнеме известно време.

Съвет

- След като свържете компютъра VAIO с точката на достъп чрез въвеждане на ключа за защита, точката на достъп ще се регистрира в компютъра. Не е необходимо да въвеждате ключа за защита при следващи свързвания.

## Проверка на състоянието на Wi-Fi връзката

Отворете работния плот [Подробности] и преместете курсора на мишката върху (иконата за мрежа) в областта за уведомяване на работния плот, за да проверите състоянието на Wi-Fi връзката, като например текущо свързаната точка за достъп с компютъра VAIO.
Сродна тема
Относно Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) стандартите
Спиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
Забележки относно използването Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) функцията
Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)