VAIO-brugervejledning

Opgave

# Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke).
Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computer.

Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) [Detaljer] og den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

1. Åbn amuletterne [Detaljer], og vælg amuletten Indstillinger (Settings).

1. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.

1. Vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).

1. Skift Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

Tip!

- I Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) er der flere oplysninger om Flytilstand (Airplane mode). [Detaljer]

1. Åbn amuletterne [Detaljer], og vælg amuletten Indstillinger (Settings).

1. Vælg (netværksikonet).

1. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse (Connect).

Når forbindelsen er etableret, vises Tilsluttet (Connected) i feltet med det valgte trådløse adgangspunkt.
Hvis der vises et indtastningsvindue til en sikkerhedsnøgle [Detaljer], skal du angive din sikkerhedsnøgle og vælge OK.
Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.
Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Hvis kun Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.
  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

Tip!

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet [Detaljer], og hold musmarkøren hen over (netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computer.
Relaterede emner
Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)